[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=Zespól Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej wraz z Infrastrukturą
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	2	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Firma Architektoniczno-Budowlana "STYL" Sp. z o.o
afn=80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 2
nb=Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej  wraz z Infrastrukturą techniczna
ab=GDAŃSK  ul. Unruga  dz.nr 10/303, obręb 74
ni= TBS "MOTŁAWA " Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1
br=DROGI I CHODNIKI OSIEDLOWE-ETAP IX
nk=inż. Bogusław Rolski	
dt=II kwartał 2021	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
cpv=45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
pcn=Sekocenbud IV kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	.

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45000000-7

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie różnych nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=1.1
cpv=45233200-1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne i korytowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -koryta pod nawierzchnię
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0.10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=448
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod naw. z płyt otworowych			
wo=396	1	396,00						
ko=	pod naw. z kostki na podbudowie			
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod chodnik			
wo=138	1	138,00						

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=0.8	

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138,00						

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod drenaż			
wo=4.39	1	0,25*0,30*58,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=298.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=237.6	1	396,00*0.60						
wo=23.4	1	52,00*0.45						
wo=33.12	1	138,00*0.24						
ko=	pod drenaż			
wo=4.39	1	4,39						

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03	2-01	0214-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=298.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=298.51	1	298,51						

[ELEMENT 3]
na=Drogi z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=291
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=104.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	-podbudowa pod drogę jest już wykonana, pod zjazd jeszcze nie			
wo=52	1	52,00						
ko=	pod drenaż			
wo=52.65	1	(0,20+0,35*2)*58,50						

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52,00						

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka szara
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=456
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	-droga i zjazd			
wo=456	1	404,00+52,00						
ko=				

[POZYCJA]
id=453
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-08	2-01	0610-08		1
mpn=1211
na=Drenaż - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% żwiru 35% piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4.39	1	0,25*0,30*58,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia z płyt otworowych
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=97
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0407-03	2-25	0407-03		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt MEBA wym. 60x40 cm grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	396,00						

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki i obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=148
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=300.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=300.4	1	237,00+7,00+56,40						

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=16.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16.35	1	237,00*(0.30*0.15+0.20*0.12)						

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła, beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	(56,40+7,00)*0.30*0.15						

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-05	2-31	0402-05		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.49	1	94.0*0.069						

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=237
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=237	1	237,00						

[POZYCJA]
id=473
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7.00						

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=56.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=56.4	1	56,40						

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94.0						

[ELEMENT 3]
na=Chodniki i opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=183
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138,00						

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=138
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138,00						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-beton C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=19.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod opaskę z kostki -zamiast obrzeża			
wo=19.4	1	97,00*0.20						

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-04	2-31	0109-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=19.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=19.4	1	97,00*0.20						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na płask,na zaprawie cementowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=19.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19.4	1	97,00*0.20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0.75
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Demontaż podbudowy pod drogę pożarową
wa=0
kn=0	0	0
id=348
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=398
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[POZYCJA]
id=401
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[POZYCJA]
id=405
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-08	2-31	0802-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,0						

[POZYCJA]
id=409
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	24.0*0,12						
wo=4.8	1	24,0*0,20						

[POZYCJA]
id=411
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	7,68						

[POZYCJA]
id=413
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	7,68						

[POZYCJA]
id=419
pd=		Cennik wysypiska		Cennik wysypiska		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=13.44
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	7,68*1,75						

[ELEMENT 3]
na=Demontaż podbudowy pod przepust rurowy kablowy
wa=0
kn=0	0	0
id=480
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=481
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14,50*0,50						

[POZYCJA]
id=484
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	7,25						

[POZYCJA]
id=488
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-08	2-31	0802-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	7,25						

[POZYCJA]
id=492
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.87	1	7,25*0.12						
wo=1.45	1	7,25*0.20						

[POZYCJA]
id=494
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	7,68						

[POZYCJA]
id=496
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=2.32	1	2,32						

[POZYCJA]
id=498
pd=		Cennik wysypiska		Cennik wysypiska		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=4.06
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=4.06	1	2,32*1.75						

[ELEMENT 3]
na=Przepust kablowy wraz z podbudową
wa=0
kn=0	0	0
id=499
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=500
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14.50*0,50						

[POZYCJA]
id=507
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14.50*0,50						

[POZYCJA]
id=514
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14.50*0,50						

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14,50*0,50						

[POZYCJA]
id=528
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14.50*0,50						

[POZYCJA]
id=535
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=7.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.25	1	14.50*0,50						

[POZYCJA]
id=568
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0201	2-01	0702-0201		1
mpn=1211
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[POZYCJA]
id=571
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych karbowanych z HDPE z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie (rury peszel AROT DVR 50 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[POZYCJA]
id=576
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0705-0201	2-01	0705-0201		1
mpn=1211
na=Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50						

[SUMA KONTROLNA]
7a76d8e0b8da4864 b e9836af49fe39