[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=Sieć kanalizacji sanitarnej do budynku 9B
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ  bud 9B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/303 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. SZCZYGLA 1
br=ODCINEK sieć. kan. sanitarnej  przy budynku nr 9B i 10B CPV 45232130-2
nk=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89	
dt=II kwartał 2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=74	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0571
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0004
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0687
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0086
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	5.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9883
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	80.1
il=1.53
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm d-1200	0
id=5420000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	161.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	197.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.644
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5	0
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	179.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.301
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	3347
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0396
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe d-1200	0
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	95
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe  d-1200	0
id=5470899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	198
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3469
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7141
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	22
il=117.9022
wcn=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	15.67
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	4.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.46
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	4.32
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.52
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	51.33
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.77
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	51.19
il=0.112
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.85
il=1.1433
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	66.7
il=2.0567
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	57.47
il=0.1572
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t'	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.85
il=2.7104
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t''	0
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.85
il=-0.2688
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	57.47
il=0.4778
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	90.8
il=0.5796
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne	0
id=6330799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	7.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Tuleja ochronna z PCV d-200'	0
id=6338399	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	69.18
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	10.42
il=1.4783
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego	0
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	544.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	3.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.215
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	43.78
il=0.9521
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	46.34
il=0.1725
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	201.4
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	82.9
il=3.752
wcn=0	1,20*0

[RMS ZEST 64]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH 
wa=0
kn=0	0	0
id=1463
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Odcinek od S-12 do S13 
wa=0
kn=0	0	0
id=1486
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1465
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=23.717
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.118	1	1.00*2,11*13,80						
wo=-0.433	1	-(3.14*0.10*0.10*13,80)						
wo=-4.968	1	-0.80*0.45*13,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7188

[RMS 11]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[POZYCJA]
id=1435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5.401
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.401	1	0,433+4,968	z poz 2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0982

[RMS 44]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0567

[POZYCJA]
id=1436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.401
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=5.401	1	5,401						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 43]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1433

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=58.236
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58.236	1	2,11*13,80*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=46.3093

[RMS 26]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0396

[RMS 1]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0571

[RMS 7]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0687

[RMS 10]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9883

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.104
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	0.80*13,80*0.10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5966

[RMS 31]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3469

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9521

[POZYCJA]
id=1441
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.864
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.864	1	0.80*13,80*0.35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7898

[RMS 32]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7141

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.968
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.968	1	1,104+3,864						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5687

[RMS 61]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1725

[POZYCJA]
id=1438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18.749
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.749	1	23,717-4,968						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7849

[RMS 50]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5796

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=18.749
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.749	1	18,749						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8076

[RMS 57]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4783

[ELEMENT 1]
na=CPV: 45232410-9 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1447
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.77

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 45]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1572

[POZYCJA]
id=1510
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0
il=30.464

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 15]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0
il=0.301

[RMS 14]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 62]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 40]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 39]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0
il=8.07

[RMS 52]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7104

[RMS 63]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3456

[POZYCJA]
id=1511
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=-1
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=-1	1	-1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=-0
il=-2.5312

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1

[RMS 62]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.01

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.88

[RMS 39]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.61

[RMS 52]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=-0
il=-1.7

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=-0
il=0

[RMS 47]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.2688

[RMS 63]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=-0
il=-0.5936

[POZYCJA]
id=1483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Włączenie do studni - Tuleja ochronna na wejsciach do studni PCV d-200
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5264

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.0696		0.955/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 33]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2091

[RMS 6]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 8]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[RMS 59]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.215

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4778

[SUMA KONTROLNA]
 3bf542de2bf6f98378bbcc249aae71d