[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=SIEĆ kanalizacji deszczowej przy budynku 9B
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ  Bud 9B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/256
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. SZCZYGLA 1
br=Przyłacze kanalizacji deszczowej przy budynku 9B  CPV 45232130-2
npn=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89	
dt=II kwartał 2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=74	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0118
wcn=0	0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0001
wcn=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0142
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0026
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	5.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.44
wcn=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	68.94
il=0.2086
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe z polimerobetonu	0
id=5505099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	1450
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	3347
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0082
wcn=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	33
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8931
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3904
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3664
wcn=0	0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	22
il=197.8043
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	15.67
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	51.19
il=0.112
wcn=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.85
il=1.5497
wcn=0	0

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	64.2
il=46.0654
wcn=0	0

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	58.17
il=0.0747
wcn=0	0

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	58.17
il=4.7456
wcn=0	0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	82.2
il=0.0555
wcn=0	0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Tuleja ochronna z PCV d-200	0
id=6338399	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	42.3
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	8.18
il=0.1415
wcn=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	4.28
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
wcn=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	43.78
il=0.276
wcn=0	0

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	46.34
il=0.05
wcn=0	0

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=żwir	0
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	98.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.0496
wcn=0	0

[RMS ZEST 55]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH
wa=0
kn=0	0	0
id=1463
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1465
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.234
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	0.80*1,50*4,00						
wo=-0.126	1	-3.14*0.10*0.10*4.00						
wo=-1.44	1	-0.80*0.45*4,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5071

[RMS 11]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2086

[POZYCJA]
id=1435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7.321
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.566	1	0,126+1,44						
wo=5.755	1	0,25*0,25*92,08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.399

[RMS 40]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7878

[POZYCJA]
id=1436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7.321
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=7.321	1	7,321						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 39]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5497

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1,50*4*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5424

[RMS 24]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0082

[RMS 1]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0118

[RMS 7]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0142

[RMS 10]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0.80*4,00*0.10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7526

[RMS 28]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3904

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=0.276

[POZYCJA]
id=1441
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	0.80*4,00*0.35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2579

[RMS 29]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3664

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0,32+1,12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1648

[RMS 53]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=1438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.794
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.794	1	3,234-1,44						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1708

[RMS 44]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0555

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.794
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.794	1	1,794						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2686

[RMS 50]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1415

[ELEMENT 1]
na=CPV 45232130-2 ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTOR  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1447
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
nz=0.334	0	0.334
np=1
wa=0
wb=0
il=0.334

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.0063	0	0.0063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=1495
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04	2-18	0408-04		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 30]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0
il=1.731

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0684

[POZYCJA]
id=1482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Tuleja ochronna na wejsciach do studni PCV d-250
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5264

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[POZYCJA]
id=1458
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.0696		0.955*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 30]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2472

[RMS 6]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 8]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 51]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 55]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1416

[POZYCJA]
id=1492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0610-02	1	0610-02		1
na=Odwodnienie liniowe z polimerobetonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=92.08
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=92.08	1	92,08						

[RMS 30]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=163.9024

[RMS 22]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=92.08

[RMS 54]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0496

[RMS 25]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8931

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 40]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2776

[RMS 42]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.604

[SUMA KONTROLNA]
 b11e8171e7b66 3e4a18d5e3a1edd2b