[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=SIEĆ WODOCIAGOWA OD W3 do W4
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ bud 9B 
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/303 I 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. Szczygla 1
br=SIEĆ WODOCIAGOWA Z PRZYŁACZEM DO BUDYNKU 9B CPV 45232150-8
npn=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89	
dt=II kwartał 2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0063
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	587
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.237
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39399	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.0475
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple	0
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2853
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	315.6
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0063
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=hydranty żeliwne nadziemny d-80	0
id=5830199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	5.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.0167
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm	0
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	5.47
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.953
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr.nom. 80 mm	0
id=5830699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	68.94
il=4.955
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	698
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0095
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=króciec żeliwny dwukołnierzowy typ FF 80 mm dł. 800-1000 mm	0
id=5320607	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 200/100	0
id=5623999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kształtki PE do zgrzewania doczołowego o śr. zewn. rury 225 mm trójnik równoprzelotowy 200/200	0
id=5623999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=obudowy do zasuw żeliwne śr. 80 mm	0
id=5831003	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe	0
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	3347
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1644
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	12.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1575
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1781
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	49.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6233
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	15.97
il=323.6135
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	0
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	29.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.945
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.0693
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	51.19
il=1.0077
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	76.85
il=4.3054
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	64.2
il=7.7452
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	58.9
il=0.9954
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	58.17
il=2.21
wcn=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=skrzynki uliczne do hydrantów	0
id=5831299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	82.2
il=1.7453
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	7.8
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8505
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=taśma z polietylenu	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.41
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	8.18
il=4.4519
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=wciągarka ręczna 3-5 t	0
id=35613	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	4.13
il=4.26
wcn=0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	3.9
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8777
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	43.78
il=3.8993
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	46.34
il=0.7064
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zasuwy klinowe owalne kołnierzowe o śr.nom. 80 mm	0
id=5814199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 67]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=2.3184
wcn=0	0*0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=żwir sortowany	0
id=1602699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38
wcn=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH
wa=0
kn=0	0	0
id=1442
nu=1

[POZYCJA]
id=1444
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=86.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=108.813	1	0.90*1.91*63.30						
wo=-22.788	1	-0.80*63,30*0.45						

[RMS 38]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0435

[RMS 15]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0
il=4.955

[POZYCJA]
id=1445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.78	1	22,78	z poz 2					

[RMS 38]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=45.56

[RMS 49]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7452

[POZYCJA]
id=1446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=22.78	1	22.78						

[RMS 48]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3054

[POZYCJA]
id=1447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=241.806
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=241.806	1	1.91*63.30*2						

[RMS 38]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=171.6823

[RMS 32]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1644

[RMS 2]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.237

[RMS 8]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2853

[RMS 12]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=29.0167

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1448
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5.064
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.064	1	0.80*63,30*0.10						

[RMS 38]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6344

[RMS 36]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1781

[RMS 69]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8993

[POZYCJA]
id=1449
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=17.724
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=17.724	1	0.80*63,30*0.35						

[RMS 38]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9032

[RMS 37]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6233

[RMS 69]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1450
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=22.788
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.788	1	5,064+17,724						

[RMS 38]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3289

[RMS 65]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7064

[POZYCJA]
id=1451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=63.237
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=63.237	1	86,025-22.788						

[RMS 38]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3751

[RMS 54]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7453

[POZYCJA]
id=1452
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=63.237
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=63.237	1	63,237						

[RMS 38]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4548

[RMS 61]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4519

[ELEMENT 1]
na=ŚIEĆ WODOCIAGOWA CPV 45332200-7 
wa=0
kn=0	0	0
id=1144
nu=2

[POZYCJA]
id=1212
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63,00						

[RMS 38]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=13.293

[RMS 45]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=64.26

[RMS 69]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0475

[RMS 67]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3184

[POZYCJA]
id=1474
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-05	2-28	0305-05		1
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm redukcja 200/100
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 38]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 18]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1475
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-05	2-28	0305-05		1
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 225 mm trójnik redukcyjny 100/80
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 38]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 19]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=1453
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.315
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.315	1	63/200						

[RMS 38]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7531

[RMS 16]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 9]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[RMS 13]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.953

[RMS 63]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.112

[RMS 44]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[RMS 56]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8505

[RMS 69]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 50]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9954

[POZYCJA]
id=1454
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.315
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.315	1	0,315						

[RMS 38]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1543

[RMS 63]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5418

[RMS 69]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1455
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.315
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.315	1	0,315						

[RMS 38]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2883

[RMS 33]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1575

[RMS 44]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[RMS 63]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2239

[RMS 69]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4977

[POZYCJA]
id=1469
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	63						

[RMS 38]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[RMS 57]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=67.41

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 46]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0693

[POZYCJA]
id=1476
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0227-01	4-05I	0227-01		1
na=Demontaż hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 38]
nz=3.055	0	3.055
np=1
wa=0
wb=0
il=3.055

[RMS 51]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 62]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[POZYCJA]
id=1477
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0210-01	4-05I	0210-01		1
na=Wymiana hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm na hydrant nadziemny przy węzle W4
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 38]
nz=9.845	0	9.845
np=1
wa=0
wb=0
il=9.845

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 68]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 69]
nz=3.8	0	3.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 51]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

[RMS 62]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.25

[SUMA KONTROLNA]
2759c2 72845a33f1f6ddbec 88e5bee