*XXX CAD- Steel construction Test Stree. 50  99999 Town*

*Telephon: 0 9999/99999  Fax: 0 9999/99999  E-Mail: XXX@gmx.de*

**2022-09-12**

**date:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **position** |  |  | **quantity** |  |  | **component** |  |  | **material** |  |  | **length** |  |  | **surface** |  |  | **total surface** |  |  | **weight** |  |  | **total weight** |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | C 200 |  |  | S235JRG2 |  |  | 2360 |  |  | 1,54 |  |  | 3,09 |  |  | 59,66 |  |  | 119,32 |  |
|  | 2 |  |  | 2 |  |  | C 200 |  |  | S235JRG2 |  |  | 2530 |  |  | 1,65 |  |  | 3,31 |  |  | 63,96 |  |  | 127,92 |  |
|  | 3 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x75 |  |  | S235 |  |  | 200 |  |  | 0,04 |  |  | 0,07 |  |  | 1,18 |  |  | 2,36 |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  | PLATE 6x90 |  |  | S235 |  |  | 100 |  |  | 0,02 |  |  | 0,20 |  |  | 0,42 |  |  | 4,24 |  |
|  | 5 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x117 |  |  | S235 |  |  | 200 |  |  | 0,05 |  |  | 0,11 |  |  | 1,84 |  |  | 3,69 |  |
|  | 6 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x117 |  |  | S235 |  |  | 240 |  |  | 0,06 |  |  | 0,13 |  |  | 2,21 |  |  | 4,43 |  |
|  | 7 |  |  | 8 |  |  | PLATE 10x160 |  |  | S235 |  |  | 190 |  |  | 0,07 |  |  | 0,54 |  |  | 2,39 |  |  | 19,09 |  |
|  | 8 |  |  | 10 |  |  | PLATE 6x60 |  |  | S235JRG2 |  |  | 180 |  |  | 0,02 |  |  | 0,24 |  |  | 0,49 |  |  | 4,95 |  |
|  | 9 |  |  | 4 |  |  | PLATE 10x60 |  |  | S235JRG2 |  |  | 180 |  |  | 0,03 |  |  | 0,10 |  |  | 0,82 |  |  | 3,30 |  |
|  | 10 |  |  | 2 |  |  | PLATE 10x228 |  |  | S235 |  |  | 400 |  |  | 0,20 |  |  | 0,39 |  |  | 7,16 |  |  | 14,32 |  |

**listed parts/positions**

**44 / 10**

**total weight**

**303,60 kg**

**total paint area**

**8,18 m²**

**wykaz stali**

**Nadproże w osi "23"**