**Załącznik do zapytania ofertowego na zakup odzieży ZC/10/2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W związku z planowanym zakupem elementów umundurowania (odzieży ochronnej - bluza całosezonowa typu softshell) dla członków zespołów ratownictwa medycznego, przedstawiam wymagania dotyczące wyżej wymienionej odzieży ochronne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

**Bluza:**

a) barwa fluorescencyjna, zgodnie z Polską Normą1, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego,

b) zgodna z Polską Normą2, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego (preferowany materiał typu softshell)

c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą1, rozmieszczone:

- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu bluzy pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm,

- na wysokości pasa (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa, odblaskowego) wokół całego obwodu bluzy pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm,

- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m2,

d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce,

e) na obwodzie części twarzowej kaptura i dolnej krawędzi bluzy odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym.

f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny,

g) z przodu, co najmniej jedna kieszeń na wysokości klatki piersiowej po prawej stronie,

h) rękawy z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia, oraz **rozpinane na zamek wywietrzniki pod pachami wykończone podszewką siatkową, które stanowią dodatkową wentylację, zabezpieczają przed przegrzaniem.**

i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy,

k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna,

l)od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym,

m) długość bluzy, co najmniej do wysokości bioder,

n) oznakowania przodu:

- po lewej stronie naszywka, taśma samosczepna lub identyfikator z nazwą funkcji,

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym.

o) oznakowania tyłu:

- na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu,

- na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji.

Wstawki w kolorze czarnym: dół bluzy, wewnętrzna strona stójki, ramiona i wewnętrzna strona dołu rękawa.

Przypisy i uwagi:

1. PN-EN 471+ A1: 2008 lub norma ją zastępująca
2. PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca