Załącznik Nr 2

  **NAZWA ZADANIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1. Dostawa wyposażenia warsztatu do obsługi środków bojowych.
2. Przedmiotowy sprzęt przeznaczony jest do zabezpieczenia oświetlenia w pomieszczeniach warsztatu obsługi i naprawy środków bojowych.

 **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Przenośny zestaw oświetleniowy LED** w skład którego wchodzi:

1. 6 x naświetlaczy LED – po dwie lampy na statywie o:
* mocy min. 50W każda lampa,
* klasa szczelności: IP 65,
* temperatura barwowa: światło dzienne 4000 K,
* strumień świetlny: 4000lm każda lampa,
* typ diody: SMD;
1. przewód zasilający naświetlacza: długość 15 m, klasa szczelności IP 44 lub wyższa (jeden przewód do dwóch lamp);
2. statyw „T” na trójnogu o regulowanej wysokości w zakresie min. 2500 do 3400 mm. z belką długości min. 1000 mm i nośności min. 35 kg;
3. 1 x przedłużacz bębnowy o długości 30mb, min. 3x1,5; 4 gniazda 230V klasa szczelności IP 44 lub wyższa,
4. 1 x przedłużacz bębnowy o długości 30mb przewód min. 3x1,5, 4 gniazda 230V klasa szczelności IP 44 lub wyższa, zakończony wtyczką 16A, 250V, 2P+E, IP67.

Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Kolor czarny.

**Miejsce dostawy:**(osoba do kontaktów: mjr Adam JANECZEK tel.261 651 135)
Skład Potok, 68-132 Przewóz tel. 261 684 102.

**Pozostałe wymagania:**

1. Wyrób ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi, warunkami technicznymi i wytycznymi dla tego typu urządzeń,
na co Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie.
2. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż i przygotowanie przedmiotu zamówienia do pracy wraz ze sprawdzeniem poprawnego działania. Przekazanie w siedzibie Użytkownika/Odbiorcy.
3. Dokumentacja techniczna: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych.
4. Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie i jego elementy składowe.
5. Dostarczony asortyment musi być kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytkowania bez konieczności jakikolwiek dodatkowych zakupów
ze strony Zamawiającego.
6. Dostarczony asortyment musi być produktem kategorii I (nowe, nieużywane. nieregenerowane). Towar powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zgodnie z ich dokumentacja techniczną.
7. Transport przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na koszt Dostawcy.
8. Roszczenie gwarancji zgłaszane będzie w formie protokołu reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wystąpienia niesprawności;
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niesprawności w ciągu 21 dni od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.