**Załącznik nr 2A do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH w zakresie części 7 – siewnik punktowy pneumatyczny**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego samochodu w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ****WYKONAWCĘ - opis** |
| **7.** | **Siewnik punktowy pneumatyczny**  |  |
|  | Rok produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022r. |  |
|  | Producent |  |
|  | Typ, model |  |
|  |  a) rama sztywna o szerokości maksymalnej 3,0 m b) 4 rzędy wysiewającec) rozstaw między rzędami 75 cm,d) pneumatyczny system wysiewue) talerzowe sekcje wysiewające  f) przedni rozgarniacz brył,g) boczne koła kopiujące h) zbiorniki na ziarno o pojemności minimum 50 l i) tarcze do wysiewu kukurydzyj) hydrauliczne znaczniki przejazdów,k) turbina (napęd z W.O.M. ciągnika 540 obr./min.), z wałkiem napędowym,l) 2 koła z ogumieniem 6,5x80x15, lub szerszeł) PODSIEWACZ do nawozów o pojemności minimalne 300 litrów, z redlicami talerzowymi,m)KONTROLER WYSIEWU który umożliwia:kontrolę wysiewu ziarna na każdym rzędzie, odczyt powierzchni obsiewu,odczyt prędkości roboczej, liczenie ziarna, odczyt średniej obsady na hektar, odczyt średniej odległości między wysiewanym ziarnem |  |

**Miejsce dostawy:**

**Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu** Golęcińska 9 60 – 626 Poznań

…………………dnia……………