**BRAMKA DO DEKONTAMINACJI LUDZI**

**1.** Bramka powinna pozwalać na szybką i ciągła dezynfekcję przechodzących ludzi.

**2.** Montaż powinien być łatwy i intuicyjny z możliwością rozłożenia i przeniesieni w inne miejsce w

 krótkim czasie.

**3.** Rama powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w minimum 12 dysz ze stali nie

 rdzewnej.

4. Zbiornik na płyn dezynfekcyjny i pompa powinna stanowić integralna cześć zestawu.

**5.** Zbiornik na płyn min. 20l.

**6.** Ciśnienie robocze w układzie powinno wynosić max.70 PSI.

**7.** System uruchamiany automatycznie za pomocą czujnika ruchu.

**8.** Regulowany czas natrysku od 5 do 15 sekund.

**9.** Zasilanie 230V.

**10.** Przeznaczona do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków.

**11.** Gwarancja 24 miesiące.

**12.** Czas realizacji zamówienia max. 21 dni od daty złożenia zamówienia.

**13.** montaż bramki we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.