**Rodzaj paliw jakie mogą być stosowane w nagrzewnicy:**

* oleje mineralne (przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, napędowe typu HBO I, II, III o lepkości nie większej niż SAE80),

**Przykładowe parametry nagrzewnicy:**

* **płynna** regulacja mocy od 30 kW do 52 kW lub regulacja min. trzystopniowa
* zabezpieczenie nagrzewnicy przed przegrzaniem,
* zabezpieczenie przed przelaniem paleniska,
* trwała obudowa pokryta powłoką proszkową,
* możliwość pracy ciągłej przez 24 godz., jeśli nie to min. przez 12 godz., ewentualnie możliwość zakupu 2 nagrzewnic
* możliwość zastosowania ekonomizera na rurze spalinowej w celu odzyskania ciepła ze spalin