Załącznik nr 1.3

### Część 3. Monitor komputerowy – 4 sztuki

podać producenta i typ, model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne  | Parametry oferowanego sprzętu (nazwa producenta, typ, model) |
| 1. | Przekątna ekranu | minimum 22 cale |  |
| 2. | Powłoka matrycy | matowa |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | LED, IPS |  |
| 4. | Rozdzielczość ekranu | minimum 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| 5. | Format ekranu | 16:9 |  |
| 6. | Częstotliwość odświeżania ekranu | minimum 60 Hz |  |
| 7. | Wielkość plamki | maksymalnie 0,275 x 0,275 mm |  |
| 8. | Jasność | minimum 250 cd/m² |  |
| 9. | Kontrast statyczny | minimum 1000:1 |  |
| 10. | Kontrast dynamiczny | minimum 8000000:1 |  |
| 11. | Kąt widzenia w poziomie | minimum 178 stopni |  |
| 12. | Kąt widzenia w pionie | minimum 178 stopni |  |
| 13. | Czas reakcji | maksymalnie 6 ms |  |
| 14. | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln lub więcej |  |
| 15. | Rodzaje wejść / wyjść | DisplayPort - 1 szt.VGA lub DVI lub HDMI - 1 szt.AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.Audio in - 1 szt |  |
| 16. | Tuner TV | nie |  |
| 17. | Głośniki | Tak, minimum 2 x 2W |  |
| 18. | Pobór mocy podczas pracy | maksymalnie 30 W |  |
| 19. | Pobór mocy podczas spoczynku | maksymalnie 0,4 W |  |
| 20. | Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)**Regulacja kąta pochylenia (Tilt)** |  |
| 21. | Dołączone akcesoria | Minimum: kabel DisplayPort, Kabel VGA lub DVI lub HDMIKabel zasilającySkrócona instrukcja obsługiInstrukcja bezpieczeństwa |  |
| 22. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |

miejscowość, dnia:

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji)