**Załącznik nr 2.6**

**zmiana 17.11.2022**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*– wniosek 39/293/22*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części dla Wydziału Matematyki**

**i Nauk Informacyjnych,** **znak sprawy** **WMiNI/PP-12/2022**

Cześć 6: Dostawa serwera plików

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | Parametry techniczne oferowane  ***(wypełnia Wykonawca)***  *w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | **3** | 4 |
| **1.** | Serwer plików typu NAS | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)***  **Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) …………………...…….. *(Należy podać)***  **Fabrycznie nowe urządzenie** | | | |
|  | **Procesor** | Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Benchmarks” co najmniej 5300 punktów w kategorii „Average CPU Mark”  Wyniki testu zaoferowanego procesora muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: [https://www.cpubenchmark.net](https://www.cpubenchmark.net/) | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **RAM** | przynajmniej 4 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Kieszenie na dyski** | Minimum 8 obsługujące   * 3.5" SATA HDD * 2.5" SATA HDD * 2.5" SATA SSD   Możliwa wymiana podczas pracy – hot swap | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Dyski** | 8 dysków HDD o pojemności min. 4TB dedykowane do NAS,  MTBF co najmniej 1 000 000 godzin. | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Złącza** | Min 4 x RJ45 1GB z funkcją link aggregation/ przełączania awaryjnego  Min 2 x USB 3.2 gen 1  Min 1 x eSATA | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Dodatkowe wymagania** | Sprzętowe wsparcie szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-NI  Wymiar nie większy niż 2U  Przepustowość sekwencyjna odczytu nie mniej niż 2 GB/s  Przepustowość sekwencyjna ~~odczytu~~ zapisu nie mniej niż 1 GB/s  Obsługa RAID 0,1,5,6,10  Obsługa protokołów CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Dodatkowe wyposażenie** | Redundantne zasilanie, szyny do montażu w szafie | *.............................*  *Należy podać* |
|  | **Gwarancja** | min. 36 miesięcy | *.............................*  *Należy podać* |

*.......................................* …………………………………………………………….…

(miejscowość, data)

kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy