Starachowice, dnia 18.03.2025 r.

Znak sprawy: GKDŚ.7226.5.2025.ASt

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza 130 000,00 złotych)

Gmina Starachowice, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 18/2021 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 złotych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: „Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg na terenie miasta Starachowice”.

Zakres robót obejmuje:

Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg na terenie miasta Starachowice.

Wykonanie merytorycznej dokumentacji zdjęciowej pasa drogowego dla ok. 130 km dróg gminnych w formie zdjęć sekwencyjnych (format JPG) wykonanych co około 3 lub 5m, w dowiązaniu do systemu referencyjnego, przy użyciu co najmniej czterech kamer wysokiej rozdzielczości minimum 1280x960. Zdjęcia zostaną przekazane na nośniku cyfrowym.

Przeprowadzi inwentaryzacje elementów występujących w pasie drogi, w pełnym zakresie, wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym dla ok. 130 km dróg gminnych, w zakresie i stopniu szczegółowości wynikającym z obowiązujących przepisów, odnośnie zakładania i prowadzenia ewidencji, w dowiązaniu do systemu referencyjnego, opartego na punktach i odcinkach międzywęzłowych, opisanych pikietażem lokalnym, następujących elementów występujących w pasie drogi:

elementy powierzchniowe: jezdnia, pobocze utwardzone i nieutwardzone, opaska, pas awaryjny i dzielący, pasy zieleni, chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe
i postojowe, torowiska, chodniki, zjazdy usytuowane w poziomie terenu,

elementy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome oraz informacja drogowskazowa) a także sygnalizatory zlokalizowane w granicach korytarzy odcinków dróg objętych umową,

obiekty mostowe, kładki, mosty, tunele i promy w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń dotyczących ewidencji dróg – lokalizacja w ciągu drogi,

elementy odwodnienia drogi takie jak: kratki kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające oraz ścieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi (poza strefą jezdni), jeżeli są widoczne podczas inwentaryzacji,

ciągi oświetlenia drogi zlokalizowane w korytarzu drogi,

inne elementy istniejące w pasie drogi (drzewa, krzewy, hydranty, stacje TRAFO, perony przystanki, obiekty przydrożne, ekrany, bariery i naziemne elementy uzbrojenia terenu).

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, dla odcinków dróg z punktu 2, sporządzi warstwy wektorowe liniowych i punktowych elementów pasa drogowego na tle systemu referencyjnego dostosowane do ogólnodostępnej orto-fotomapy, oraz map ewidencyjnych z granicami pasa drogowego. Wszystkie obiekty graficzne winny mieć część opisową z ich parametrami ( numer drogi, pikietaż lokalny, kilometraż, powierzchnia, długość, rodzaj obiektu, typ nawierzchni ).

Wprowadzi do bazy programu komputerowego dane pozyskane podczas inwentaryzacji dróg oraz przekaże Książki Drogi – pliki PDF.

Wykona przeglądy roczne/pięcioletnie stanu technicznego dróg – ok. 130 km. oraz sporządzi i przekaże protokoły kontroli okresowej. Dodatkowo dane ( wyniki przeglądów + zalecenia) zostaną zakodowane w standardzie WDSN – pliki CSV lub w innym równoważnym w plikach CSV lub TXT. Wyniki przeglądów zostaną zwizualizowane na mapie tematycznej w formacie PDF.

Wykona dokumentację fotograficzną cech powierzchniowych nawierzchni bitumicznych zgodnie z wytycznymi WDSN lub inną metodą równoważną.

Wykona identyfikację i ocenę cech powierzchniowych nawierzchni bitumicznych zgodnie z wytycznymi WDSN lub inną metodą równoważną.

Wykona ocenę stanu nawierzchni metodą BIKB ( o ile posiada odpłatną licencję) lub inną równoważną, a wyniki przedstawi na mapie.

Wykona 1 egz. mapy w skali 1:7 500 z siecią dróg publicznych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Miasta Starachowice z uwzględnieniem dróg gminnych (również wewnętrznych). Zróżnicowane kolorystycznie dla każdej kategorii dróg.

W dolnej części mapy umieści legendę wszystkich dróg wraz z ich numeracją na aktualnym podkładzie mapowym.

Dostarczone mapy modelu sieci drogowej mają zostać wykonane na aktualnym podkładzie topograficznym i dostarczone w formie wydruku, oraz w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym.

Zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny i wyboru oferty:

Kryterium oceny ofert to cena ryczałtowa - waga kryterium 100 % .

Termin i warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Warunki dotyczące składania ofert:

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3) Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania	zamówienia.

4) Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,	jeżeli ustawy nakładają tak obowiązek posiadania takich uprawnień.

5) Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania na	miejscu się z zakresem robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu	zamówienia.

Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć do dnia 24.03.2025r. do godziny 8:00.

2) Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.

Załączniki:

Wykaz dróg publicznych

Wykaz dróg gminnych