Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W trakcie weryfikacji stwierdzono:

- rysy na płaszczyźnie głowicy oraz pęknięcia w strukturze głowicy w okolicach komór
 spalania,

- nadmiernie zużyte tuleje cylindrów – przekroczony wymiar nominalny,

- ślady zatarć na tłoku i pierścieniach czwartego cylindra,

- wytarte panewki czopów wałka rozrządu,

- wytarte krzywki wałków rozrządu,

- przetarty blok silnika przez łańcuch rozrządu na skutek niesprawności napinacza
 hydraulicznego,

- niesprawne wtryskiwacze paliwa – zapieczone w gniazdach,

- wypracowana pompa wysokiego ciśnienia,

- nieszczelna pompa wody,

- luz na wałku turbosprężarki oraz wycieku oleju z uszczelnień,

- zużyte sprzęgło.