**KOSZTORYS OFERT0WY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis wykonania robót** | **Jedn. miary** | **Planowana ilość dla całego zadania** | **Cena jedn. brutto** |
|
| **Wartość brutto** |
| 1 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, gdzie łaty nie przekraczają powierzchni 1 m² każda w ciągu jednej drogi, | tona | 50 |  |  |
| 2 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, gdzie łaty nie przekraczają powierzchni 2,5 m2 każda w ciągu jednej drogi, | tona | 50 |  |  |
| 3 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, gdzie łaty nie przekraczają powierzchni 5,0 m2 każda w ciągu jednej drogi, | tona | 50 |  |  |
| 4 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, gdzie łaty nie przekraczają powierzchni od 5,0 do 100,0 m2 każda w ciągu jednej drogi, | tona | 750 |  |  |
| 5 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5cm, łaty gdzie łaty nie przekraczają powierzchni 100,00 m2 każda w ciągu jednej drogi, | tona | 50 |  |  |
| 6 | Modernizacja warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S ze skropieniem podłoża przed ułożeniem masy grubości 5 cm – powierzchnia powyżej 500 m2 | m2 | 4000 |  |  |
| 7 | Modernizacja warstwy wiążącej z betonu asfaltowego ze skropieniem podłoża przed ułożeniem masy grubości do 5 cm -– powierzchnia powyżej 500 m2 | tona | 70 |  |  |
| 8 | Uzupełnienie wyboi tłuczniem, z zagęszczeniem, przy ubytkach o głębokości powyżej 10 cm | tona | 30 |  |  |
| 9 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przy użyciu remonterów ciśnieniowych | tona | 100 |  |  |
| 10 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką na zimno | kg | 3000 |  |  |
| 11 | Wypełnienie destruktem asfaltowym wraz z profilowaniem, wyboi i ubytków do 10 cm głębokości z zagęszczeniem płytą wibracyjna lub walcen ogumionym z zachowaniem lub wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi z materiałem Wykonawcy | m2 | 78 |  |  |
| 12 | Modernizacja nawierzchni destruktem asfaltowego o grubości 10 cm w gotowym korycie z wykształceniem stosownych spadków podłużnych i poprzecznych drogi | m2 | 439 |  |  |
| 13 | Uszczelnienie spękań podłużnych, poprzecznych i siatkowych nawierzchni bitumicznych masą zalewową na gorąco – uszczelnianie pasmowe | mb | 1 000 |  |  |
| 14 | Regulacja wysokościowa armatury (studnie, włazy, wpusty) | szt | 8 |  |  |
| 15 | Regulacja wysokościowa armatury (skrzynki zaworów) | szt | 6 |  |  |
| 16 | Wymiana uszkodzonych pokryw studni kanalizacji deszczowej | szt | 3 |  |  |
| 17 | Naprawa poboczy gruntowych – korytowanie i uzupełnienie poboczy kruszywem0-31,5 lub destruktem asfaltowym, średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm | m3 | 30 |  |  |
| 18 | Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni | m² | 400 |  |  |
| 19 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni | m² | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |
|  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |

**UWAGA: Podane w tabeli ilości poszczególnych robót mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zadania, w zależności od potrzeb Zamawiającego, do łącznej wartości oferty**