Zamówienie dotyczy montażu 3 urządzeń zabawowych na 2 placach zabaw (Lubiel, Chocieborowice). **Montaż i faktura do dnia 31 grudnia 2020 roku!**

**1) Karuzela - montaż w miejscowości Lubiel (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

Karuzela typu B z zamkniętym wirującym podestem wyposażona w stanowiska siedzące. Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo, malowana farbami poliestrowymi. Platforma pokryta aluminiową blachą ryflowaną. Urządzenie posiada mechanizm łożyskowy nie wymagający konserwacji.

Dane techniczne:

średnica: Ø150 cm

wysokość: 75 cm

wysokość swobodnego upadku: powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku: 120 cm

strefa bezpieczeństwa: Ø550 cm

normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-5

przedział wiekowy: 5-12 lat

Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, platforma pokryta aluminiową blachą,

Zabezpieczenia: Stal cynkowana malowana proszkowo.

**2) Huśtawka wahadłowa podwójna - montaż w miejscowości Chocieborowice (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

Huśtawka przeznaczona dla dwójki dzieci w wieku 3-14lat. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, dwa siedziska gumowe (SMALL lub MEDIUM lub COMFORT), istnieje możliwość montażu siedzisk dla małych dzieci (OPEN; BABY; BIG). Słupy o przekroju okrągłym Ø114\*2,5mm, belka pozioma o przekroju 80\*80\*4mm.

Dane techniczne:

długość: 401cm

szerokość: 170 cm

wysokość: 250 cm

wysokość swobodnego upadku: 140 cm

strefa upadku: 401x 780 cm

normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-2

Zakres wiekowy: 3-14 lat

Materiały: Elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko gumowe z wkładem aluminiowym, dostępne dwa rodzaje (płaskie i kubełkowe). Łańcuch stalowy ocynkowany ogniowo o średnicy Ø6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niż 8 mm, zgodnie z PN EN 1176. Zakończenie słupów wykonane z tworzywa. Zabezpieczenia: stal cynkowana malowana proszkowo.

**3) Huśtawka ważka - montaż w miejscowości Chocieborowice (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)**

Huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w wieku od 3 lat. Siedziska gumowe z wkładem aluminiowym w kolorze zielonym umieszczone na ruchomej konstrukcji. Elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie.

Dane techniczne:

długość: 260 cm

szerokość: 40 cm

wysokość: 80 cm

wysokość swobodnego upadku: 120 cm

strefa upadku: 560 x 310 cm

normy bezpieczeństwa EN 1176-1; EN 1176-6

przedział wiekowy: 3-14lat.

Materiały: elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowanie proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia w promieniach UV, elementy wykończeniowe (siedziska) gumowe z wkładem aluminiowym.

Zabezpieczenia: stal cynkowana, chromianowana i malowana proszkowo powłoką poliestrow, śruby ze stali nierdzewnej.