Kłodzko. 05.11.2024 r.

Zamawiający:

Powiat Kłodzki

ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

**Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego w 2025 roku.**

**Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:**

1. Zmienia się w dziale III. Przedmiot zamówienia ust. 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dostawa oleju opałowego dla Powiatu Kłodzkiego w roku 2025 z dostawą do 7 jednostek organizacyjnych w ilości max. 380.000 litrów o minimalnych parametrach jakościowych:

1) Gęstość w 15 st. C max – 0,860 g/m3.

2) Wartość opałowa min. – 42,6 Mj/kg.

3) Temperatura zapłonu min- 56 st. C.

4) Lepkość kinematyczna w 20 st. C max – 6,00 mm 2/s.

5) Skład funkcyjny:

- do 250 st. C destyluje max – 65% (V/V).

- do 350 st. C destyluje min – 85 % (V/V).

6) Temperatura płynięcia max. - -20 st. C.

7) Pozostałość po koksowaniu z pozostałości destylacyjnej max – 0,3 % (m/m).

8) Zawartość siarki max – 0,1 % (m/m).

9) Zawartość wody max – 200 mg/kg.

10) Zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg.

11) Pozostałość po spopieleniu max – 0,01 % (m/m).

12) Smarowność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C – 460 µm.

13) Stabilność oksydacyjna – 25 g/m3

12) Barwa czerwona.”

1. Zmienia się załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 7 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

Szacunkowa ilość oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa jednostko | Adres | Powierzchnia składowania | Ilość (litry) |
| 1. | Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku | 1) ul. Wyspiańskiego 2.  2) ul. Warty 70  Kłodzko 57-300  **tel. 748673631** | 9.000  3.000 | 30.000 |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | ul. Zdrojowa 11. 57-520 Długopole Zdrój **tel. 748139169** | 12.000 | 45.000 |
| 3. | Dom Pomocy Społeczne w Podzamku | Podzamek 28. 57-300 Kłodzko  **tel. 748672809** | 21.000 | 85.000 |
| 4. | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie | 57-410 Ścinawka Średnia  Ścinawka Dolna 17  **tel. 748715357** | 10.000 | 55.000 |
| 5. | Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. | ul. Górna 23. 57-500 Bystrzyca Kł.  **tel. 748110555**  Uwaga szerokość dojazdu do wlewu 3 m | 24.000 | 35.000 |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Jugowie | ul. Główna 118. 57-430 Jugów  **tel. 748733006** | 20.000 | 120.000 |
| 7. | Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | ul. dr J. Korczaka 1. 57-300 Kłodzko | 1.000 | 5.000 |
| 8. | Zapas | Według wskazań zamawiającego do lokalizacji na terenie powiatu kłodzkiego |  | 5.000 |
| 9. | Razem max. | | | 380.000 |

Docelowa dostawa, w roku 2025 obejmuje dostawę max. 380.000 litrów oleju opałowego, o parametrach:

1) Gęstość w 15 st. C max – 0,860 g/m3.

2) Wartość opałowa min. – 42,6 Mj/kg.

3) Temperatura zapłonu min- 56 st. C.

4) Lepkość kinematyczna w 20 st. C max – 6,00 mm 2/s.

5) Skład funkcyjny:

- do 250 st. C destyluje max – 65% (V/V).

- do 350 st. C destyluje min – 85 % (V/V).

6) Temperatura płynięcia max. - -20 st. C.

7) Pozostałość po koksowaniu z pozostałości destylacyjnej max – 0,3 % (m/m).

8) Zawartość siarki max – 0,1 % (m/m).

9) Zawartość wody max – 200 mg/kg.

10) Zawartość zanieczyszczeń stałych max – 24 mg/kg.

11) Pozostałość po spopieleniu max – 0,01 % (m/m).

12) Smarowność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C – 460 µm.

13) Stabilność oksydacyjna – 25 g/m3

12) Barwa czerwona.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.