|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aparat do elektroterapii prądem wysokiej częstotliwości -– 1 szt.** | | | |
| **TYP/MODEL:**  **PRODUCENT:** | | | |
| L.p. | Parametry sprzętu | Zakres wymagań | Parametry oferowane |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2023 | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do miejscowego ogrzewania tkanek metodą kondensatorową | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość 500 kHz +/-10 % | TAK |  |
| 5 | Aplikator z regulacją dawki energii oraz  z funkcją start/stop w rękojeści aplikatora | TAK |  |
| 6 | Minimum 10 stopni regulacji energii | TAK |  |
| 7 | Obsługa poprzez ekran dotykowy oraz rękojeść aplikatora | TAK |  |
| 8 | Gotowe programy zabiegowe | TAK |  |
| 9 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 10 | Wyrób medyczny | TAK |  |
| 11 | Warunki gwarancji- min. 24 mies. | TAK podać |  |