Załącznik nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym wymaganym do złożenia wraz z Formularzem ofertowym

**Opis oferowanego sprzętu**

Należy podać nazwy producenta sprzętu i dane niezbędne do zweryfikowania oferowanego sprzętu (np. nazwa producenta, marka, typ, model- dane identyfikujące dany sprzęt). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania opisu oferowanego produktu potwierdzającego spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego. Każda pozycja tabeli opis danych technicznych oferowanego przez Wykonawcę sprzętu musi być wypełniona. Przez wypełnienie, Zamawiający rozumie podanie danych charakteryzujących oferowany sprzęt, w tym danych technicznych, a niezbędnych do zweryfikowania oferowanego produktu potwierdzający spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego. Dane należy określić w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości poprzez wskazanie konkretnych wielkości/ ilości. Powyższe służyć będzie ocenie czy oferowany towar spełnia wymagania Zamawiającego oraz aby w rzetelny sposób porównać złożone przez Wykonawców oferty.

W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści swz (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp).

Część 1:

**Dostawa ciągnika rolniczego**:

Producent…………………………………………………………………………………….

Model………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych** |
| 1 | Rok produkcji min. 2022 | ……………rok |
| 2 | Fabrycznie nowy, nie posiadający śladów użytkowania | tak/nie\* |
| 3 | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych | tak/nie\* |
| 4 | Dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w szczególności spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 343) | tak/nie\* |
| 5 | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, moc min. 150 KM | ……………KM |
| 6 | Silnik 6 cylindrowy  | tak/nie\* |
| 7 | Ilość biegów (min. 19/6) | ……………………… |
| 8 | Rewers sterowany hydraulicznie lub elektro-hydraulicznie | ……………………… |
| 9 | Napęd 4x4 koła załączany elektrohydraulicznie | tak/nie\* |
| 10 | Ogumienie minimalne: tył 650/65R38, przód 540/65R28 | ………………………. |
| 11 | Blokada mechanizmu różnicowego załączona hydraulicznie | tak/nie\* |
| 12 | Minimum trzy prędkości tylnego WOM - 540/540E/1000 | …………………….. |
| 13 | Pompa hydrauliczna o wydatku minimum 110l/min. |  ……………l/min. |
| 14 | Udźwig tylnego TUZ minimum 7200 kg | …………….. kg |
| 15 | Minimum: 4 pary hydrauliki zewnętrznej tył, 1-2 pary przód niezależne od tyłu | …………… przód………tył |
| 16 | Przedni TUZ o udźwigu min. 2500 kg | …………. kg |
| 17 | Przedni WOM | tak/nie\* |
| 18 | Fotel kierowcy z amortyzacją pneumatyczną | tak/nie\* |
| 19 | Kabina: amortyzowana, dwudrzwiowa, dwuosobowa, klimatyzowana i ogrzewana, posiadająca homologację na 2 osoby | tak/nie\* |
| 20 | Fotel pasażera | tak/nie\* |
| 21 | Wycieraczka przedniej i tylnej szyby | tak/nie\* |
| 22 | Wspomaganie kierownicy | tak/nie\* |
| 23 | Radio | tak/nie\* |
| 24 | Dolny zaczep rolniczy | tak/nie\* |
| 25 | Górny regulowany zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem przesuwny | tak/nie\* |
| 26 | Dociążenie tylnej osi dodatkowo obciążnik przód 1500kg | tak/nie\* |
| 27 | Zbiornik paliwa min. 300 l  | …………….l |
| 28 | Osłona i zamknięcie zbiornika paliwa | tak/nie\* |
| 29 | Zbiornik na Adblue minimum 30l | …………….l |
| 30 | Lampa ostrzegawcza obrotowa (pomarańczowa) montowana na dachu | tak/nie\* |
| 31 | Oświetlenie robocze zewnętrzne- minimum 8 lamp LED | tak/nie\* |
| 32 | Przednie błotniki skrętne | tak/nie\* |
| 33 | Tylne błotniki | tak/nie |
| 34 | Uchwyt na tablicę rejestracyjną | tak/nie |
| 35 | Amortyzowana przednia oś | tak/nie |
| 36 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka z podstawowym wyposażeniem | tak/nie |

\*- niewłaściwe skreślić

Część 2:

**Dostawa wozu asenizacyjnego**:

Producent…………………………………………………………………………………….

Model………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań techniczno– jakościowych** |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2022 | tak/nie\* |
| 2 | Fabrycznie nowy, nie posiadający śladów użytkowania | tak/nie\* |
| 3 | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych | tak/nie\* |
| 4 | Posiada świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych  | tak/nie\* |
| 5 | Pojemność  | …………..l |
| 6 | Ocynkowany obustronnie | tak/nie\* |
| 7 | Zawieszenie resorowane jednoosiowe  | tak/nie\* |
| 8 | Ogumienie minimum 23.1-26 | tak/nie\* |
| 9 | Amortyzacja zaczepu za pomocą resoru stalowego | tak/nie\* |
| 10 | Właz tylny minimum 700mm | tak/nie\* |
| 11 | Zabezpieczenie przelewowe górne | tak/nie\* |
| 12 | Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny | tak/nie\* |
| 13 | Łyżka rozlewająca | tak/nie\* |
| 14 | Konstrukcja ramowa | tak/nie\* |
| 15 | Wałek przekaźnika mocy szerokokątny | tak/nie\* |
| 16 | Armatura beczki 6” ø150 | tak/nie\* |
| 17 | Wąż 6” ø150 o długości 6mb | tak/nie\* |
| 18 | Wąż 4” ø110 o długości 6mb | tak/nie\* |
| 19 | Redukcja z 6” na 4” | tak/nie\* |
| 20 | Błotniki | tak/nie\* |
| 21 | Hamulec ręczny postojowy | tak/nie\* |

