**CASTILLO - wanna do masażu wirowego kończyn górnych**

**Parametry techniczne:**

* **Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego:** 44l.
* **Pojemność użytkowa poziom napełnienia I:** 25l.
* **Częstość zasilania:** 50Hz.
* **Zasilanie:** 230V.
* **Klasa:** I.
* **Moc:** 1,1kW.
* **Wymiary:** długość 950mm, szerokość 1100mm, wysokość 1070mm.
* Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym
* Bezwylewkowy system napełniania ciepła/zimna woda
* BEZ termomieszalnika
* Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW
* Zasysanie sitkiem filtrującym
* Specjalnie wyprofilowana niecka umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim
* Dotykowy panel sterowania
* System zabezpieczający przed przelaniem wanny
* Wyposażenie:

- min. 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody

- system biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu

- prysznic ręczny

- półautomatyczny spust wody

- krzesło z regulacją wysokości