**Wymogi techniczne dla mieszadła do ścieków sanitarnych surowych wraz z jego montażem.**

- mieszadło przystosowane do mieszania ścieków sanitarnych surowych w komorach pompowni

- moc nominalna silnika mieszadła poniżej 1,5 kW

- obroty wirnika mieszadła powyżej 1200 obr / min

- waga mieszadła poniżej - 45 kg

- mieszadło wyposażone w czujnik temperatury

- mieszadło uszczelnione mechanicznie

- wał napędowy mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej

- wirnik mieszadła zabezpieczony antykorozyjnie wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej

- możliwość regulacji ustawień mieszadła w poziomie i pionie

- długość kabla zasilającego – min. 15 mb

- prowadnice ze stali nierdzewnej o dł. min. - 8 mb

- dostawa i montaż mieszadła, prowadnic i podłączenia elektrycznego w pompowni ścieków w terminie do 31.10.2021r.