AT/2374/35/2024 załącznik nr 5.4 do SWZ

**ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

„Dostawa sprzętu AGD i profesjonalnych akcesoriów gastronomicznych”

**część nr 4 – Drobne urządzenia i akcesoria AGD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **zdjęcie poglądowe** | **Opis przedmiotu zamówienia**  **(parametry wymagane)** | **Parametry** | **Treść oferty**  **(parametry oferowane)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** |  | **Czajnik elektryczny:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Pojemność max. 1l, min. 0,5l | TAK, podać max.: |  |
| Płyta grzejna | TAK |  |
| Obrotowa podstawa | TAK |  |
| Stal nierdzewna | TAK |  |
| Moc grzałki min. 1500W | TAK, podać min.: |  |
| Lampka kontrolna włącznika | TAK |  |
| Filtr siatkowy | TAK |  |
| Potrójny system zabezpieczający | TAK |  |
| Wskaźnik poziomu wody | TAK |  |
| **2.** |  | **Klimatyzator elektryczny, przenośny** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Funkcja chłodzenia | TAK |  |
| Metraż: 40 - 60 m² | TAK, podać: |  |
| Moc chłodnicza: 3,0 - 4,0 kW | TAK, podać: |  |
| Zakres temp. chłodzenia +20oC do +30oC | TAK |  |
| Przepływ powietrza: 400 - 420 m³/h | TAK, podać: |  |
| Sterowanie: pilot, manulane | TAK |  |
| Klasa energetyczna min. A | TAK |  |
| Czynnik chłodniczy R290 | TAK |  |
| Prędkość pracy wentylatora min. 3 | TAK, podać: |  |
| Poziom hałasu max. 64 dB | TAK |  |
| Wyposażenie: pilot, zestaw okienny (rura odprowadzająca powietrze o długości min. 2 m, uszczelka naokienna do okna otwieranego na bok, taśma do mocowania uszczelki) |  |  |
| Kolor: biały (klimatyzator, rura, uszczelka) |  |  |
| **3.** |  | **Suszarka bębnowa** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Wielkość załadunku: 6 – 8 kg | TAK, podać: |  |
| Suszarka kondensacyjna | TAK |  |
| System suszenia pompą ciepła | TAK |  |
| Silnik inwerterowy | TAK |  |
| Wyświetlacz elektroniczny | TAK |  |
| Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| Załadunek z przodu | TAK |  |
| Możliwość montażu na pralce | TAK |  |
| Funkcje dodatkowe: dwukierunkowy ruch bębna, oświetlenie bębna | TAK |  |
| Kolor: biały | TAK |  |
| Wymiary (GxSxW): 61x58x83 (+/-5%) | TAK, podać: |  |
| **4.** |  | **Pralka automatyczna wolnostojąca** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Załadunek z przodu | TAK |  |
| Pojemność 6 – 9 kg | TAK, podać: |  |
| System przeciwdziałania pienieniu się | TAK, podać: |  |
| Funkcja parowa | TAK |  |
| Silnik inwerterowy | TAK |  |
| Wyświetlacz elektroniczny | TAK |  |
| Kolor: biały | TAK |  |
| Wymiary (GxSxW): 61x58x83 (+/-5%) | TAK |  |
| Zużycie wody na cykl: 40l – 46l | TAK, podać: |  |
| Prędkość wirowania: 1200 – 1400 [obr./min.] | TAK, podać: |  |
| **5.** |  | **Lodówka z zamrażarką:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Pojemność chłodziarki: min. 170l | TAK, podać: |  |
| Pojemność zamrażarki: min. 40l | TAK, podać: |  |
| Wysokość: 144 cm (+/- 5%) | TAK, podać: |  |
| Szerokość 52 cm (+/- 5%) | TAK, podać: |  |
| Głębokość 55 cm (+/- 5%) | TAK, podać: |  |
| Zamrażarka z jedną półką | TAK |  |
| Chłodziarka z zamrażarką wolnostojąca | TAK |  |
| Klasa energetyczna min. E | TAK |  |
| Kolor inox | TAK |  |
| Min. 3 półki szklane | TAK |  |
| Min. 3 półki w drzwiach | TAK |  |
| **6.** |  | **Grzejnik elektryczny** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Grzejnik konwektorowy | TAK |  |
| Liczba poziomów grzania: 800W, 1 200W, 2000 W | TAK |  |
| Wyświetlacz elektroniczny z panelem dotykowym | TAK |  |
| Funkcje: termostat, zabezpieczenie przez przegrzaniem, wyłącznik czasowy | TAK |  |
| Możliwość powieszenia na ścianie | TAK |  |
| Zasilanie sieciowe | TAK |  |
| Głębokość: 200 – 240 mm | TAK, podać: |  |
| Wysokość: 400 – 430 mm | TAK, podać: |  |
| Szerokość: 900 – 920 mm | TAK, podać: |  |
| Kolor: biały | TAK |  |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| Wyłącznik czasowy | TAK |  |
| Funkcja utrzymania stałej temperatury | TAK |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **7.** |  | **Wentylator podłogowy** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Wentylator podłogowy z możliwością ustawienia wysokości 120 – 150 cm | TAK, podać: |  |
| Możliwość nachylenia | TAK |  |
| Moc min. 50W | TAK, podać: |  |
| Zasilanie: 230V/50Hz | TAK |  |
| Kolor: biały | TAK |  |
| **8.** | Ein Bild, das medizinische Ausrüstung, Mikroskop enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Suszarka do włosów:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Moc: 1500 – 2000 W | TAK, podać: |  |
| Min. 2 stopniowa regulacja siły nawiewu | TAK, podać: min. |  |
| Min. 2 stopniowa regulacja temperatury | TAK, podać: min. |  |
| Dodatkowe gniazdo do podłączenia innego urządzenia | TAK |  |
| Włącznik dotykowy w słuchawce suszarki | TAK |  |
| Przewód zakończony wtyczką | TAK |  |
| Montaż na ścienny, przykręcany | TAK |  |
| Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| Kolor: biały | TAK |  |
| **9.** |  | **Odkurzacz profesjonalny z przeznaczeniem do biur, pokoi hotelowych:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Pojemność zbiornika min. 7 l | TAK, podać min. |  |
| Moc max. 850W | TAK, podać max. |  |
| Przewód zasilający min. 7,5m | TAK, podać min. |  |
| Napięcie 220/240 V | TAK |  |
| Wąż ssący min. 2m z kolankiem | TAK, podać min. |  |
| Rura ssąca, plastikowa 3 szt. | TAK |  |
| Torebka filtracyjna 1 szt. | TAK |  |
| Filtr koszykowy | TAK |  |
| **10.** |  | **Żelazko:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Moc min. 2600W | TAK, podać min. |  |
| Funkcja wytwarzania pary; | TAK |  |
| Regulacja strumienia pary; | TAK |  |
| Długość przewodu min. 2m | TAK, podać min. |  |
| Pojemność zbiornika na wodę min. 300ml | TAK |  |
| Antypoślizgowy uchwyt | TAK |  |
| Zabezpieczenie przed kamieniem | TAK |  |
| Pionowy wyrzut pary | TAK |  |
| Blokada kapania | TAK |  |
| Spryskiwacz | TAK |  |
| Automatyczne wyłączenie żelazka | TAK |  |
| **11.** |  | **Profesjonalny wózek serwisowy do sprzątania:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Wyciskarka doczołowa na mopy | TAK |  |
| Min. 4 wiaderka o pojemności min. 5l | TAK, podać ilość wiaderek |  |
| Uchwyt na worek na odpady | TAK |  |
| 4 kółka 100mm z odbojnikami | TAK |  |
| Min. 2 wiadra o pojemności min. 17l | TAK, podać param. min. |  |
| Wymiary: 545x1160x1000mm (+/-5%) |  |  |
| **12.** |  | **Wózek do przewożenia pościeli:** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Wózek transportowy osiatkowany, | TAK |  |
| Zdejmowane burty, | TAK |  |
| Wymiary platformy: **960x610** | TAK, podać |  |
| Transport towarów o masie max. 400kg | TAK |  |
| Platforma wodoodporna, z antypoślizgową płytą o grubości min. 12 cm; | TAK |  |
| Boki zabudowane siatką; | TAK |  |
| Konstrukcja stalowa; | TAK |  |
| 4 koła pełne o śr. 16mm, 2 stałe i 2 obrotowe; | TAK |  |
| **13.** | Ein Bild, das Waage enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Waga najazdowa** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Waga najazdowa | TAK |  |
| Długość: 800 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
| Szerokość: 800 mm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
| Min. 3 ogniwa obciążnikowe | TAK, podać |  |
| Osłona IP 60 - 66 | TAK, podać |  |
| Podświetlany wyświetlacz LCD | TAK |  |
| Konstrukcja: stal, zespawane rury stalowe, czworokątne, | TAK |  |
| Kolor: czarny | TAK |  |
| Zestaw z rampą najazdową | TAK |  |
| Nośność od 2 500 – 3 000 kg | TAK, podać |  |
| **14.** |  | **Lodówka** | TAK, podać: | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model:** |
| Pojemność: max. 90l | TAK, podać |  |
| Wysokość: 85cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
| Szerokość 48 cm(+/- 5%) | TAK, podać |  |
| Głębokość 47 cm (+/- 5%) | TAK, podać |  |
| 2 półki szklane | TAK |  |
| 2 półki w drzwiach | TAK |  |
| Moc 90W | TAK |  |
| Chłodziarka wolnostojąca | TAK |  |
| Klasa energetyczna min. E | TAK |  |
| Kolor srebrny |  |  |
| **15.** | Ein Bild, das Gerät, Vakuum, Im Haus enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **Szorowarka do podłóg** | TAK, podać | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model** |
| Moc znamionowa (W): 800 – 850 | TAK, podać |  |
| Wydajność teoretyczna (m²/h) 150 – 220 | TAK, podać |  |
| Zbiornik na wodę czystą/brudną (l): 4 – 5 | TAK, podać |  |
| Wydajność pow. (m²/h) 120 – 160 | TAK, podać |  |
| Natężenie (V/Hz) 220-240/50-60 | TAK |  |
| Prędkość obrotowa szczotki (obr./min.) 1200 – 1450 | TAK, podać |  |
| Szerokość robocza szczotek (mm): 250 - 300 | TAK, podać |  |
| Nacisk szczotki (g/cm²): 100 – 150 | TAK, podać |  |
| Szerokość robocza/odsysania (mm)  250 – 300 | TAK, podać |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))  68 – 75 | TAK, podać |  |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (cm)  38 x 33 x 113 (+/-5%) | TAK, podać |  |
| Waga (kg) 10 – 13 | TAK, podać |  |
| **16.** |  | **Wózek siatkowy z wyższą półką** | TAK, podać | **Nazwa handlowa:**  **Producent:**  **Model** |
| 4 ściany zabudowane siatką drucianą, płyta podłogowa MDF wzmocniona profilami, okleina dekoracyjna | TAK |  |
| Jedna burta otwierana w połowie, opcjonalnie zabudowa górna, dostosowana do kłódki | TAK |  |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.): 1000 x 700 x 1000 mm (+/- 10%) | TAK, podać |  |
| Konstrukcja modułowa, wszystkie burty demontowalne | TAK |  |
| Hamulec centralny blokujący 2 koła skrętne jednocześnie | TAK |  |
| Osłona przeciw włókienna i osłona na stopy | TAK |  |
| 2 koła skrętne, 2 stałe, średnica 160 lub 200 mm | TAK |  |
| Opony z szarej gumy termoplastycznej nie brudzącej podłoża | TAK |  |
| Cichobieżne łożyska kulkowe zmniejszające opory toczenia | TAK |  |
| Nośność 400 – 500 kg | TAK, podać: |  |
| 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów wskazanych w niniejszej tabeli | | | | |
| 1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał certyfikat zgodności lub deklarację zgodności znakiem CE | | | | |
| 1. Minimalny okres gwarancji na w/w sprzęt i urządzenia wynosi **24 miesięcy**. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. | | | | |
| **UWAGA!**  W przypadku parametrów istotnych do oceny zgodności z SWZ należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. | | | | |

***Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu***