..................................... (miejscowość, data)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**„Budowa chodnika w m. Błota DP 1169 O”- etap VI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn. obm.** | **Ilość** | **Cena jedn. (zł)** | **Wartość (5x6)(zł)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | DM-00.00.00 | Koszt dostosowania się do wymagań SST 00.00.00 - odtworzenie granic pasa drogowego w terenie, pomiar geodezyjny, ustawienie, utrzymanie  i likwidacja oznakowania zastępczej organizacji ruchu, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 2. | D-02.01.01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm  w gruncie kat. III-IV | m | 50,00 |  |  |
| 3. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3  w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wykonanie koryta głębokości 45 cm pod zjazdy | m3 | 49,61 |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3  w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - wykonanie koryta głębokości 30 cm pod chodnik | m3 | 35,64 |  |  |
| 5. | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu o gr.  20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 40,10 |  |  |
| 6. | D-02.01.01 | Odwóz gruntu z pogłębionych rowów - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp. urobku na odległość 3 km po drogach  o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi | m3 | 16,04 |  |  |
| 7. | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie  i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - chodniki, zjazdy | m2 | 229,05 |  |  |
| 8. | D-04.02.01 | Warstwy odsączające z piasku  w korycie, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - chodnik, zjazdy | m2 | 229,05 |  |  |
| 9. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  15 cm - zjazdy | m2 | 110,25 |  |  |
| 10. | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodniki, zjazdy | m2 | 229,05 |  |  |
| 11. | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym  o grubości 8 cm na podsypce  z kruszyny frakcji 0/4 mm - zjazdy | m2 | 110,25 |  |  |
| 12. | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe w kolorze szarym o grubości  8 cm na podsypce z kruszyny frakcji  0/4 mm - chodniki | m2 | 118,80 |  |  |
| 13. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe  o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50,00 |  |  |
| 14. | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach  30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 165,90 |  |  |
| 15. | D-05.03.05 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 50,00 |  |  |
| 16. | D-05.03.05 | Wypełnienie masą mineralno-asfaltową szczelin głębokości 10 cm i szerokości 10 cm między krawężnikiem  a nawierzchnią drogową - wypełnienie klina odłamu | m | 50,00 |  |  |
| 17. | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa  z oporem C 12/16 | m3 | 2,50 |  |  |
| 18. | D-08.01.01 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła  C 12/16 | m3 | 5,807 |  |  |
| 19. | D-00.00.00 | Demontaż hydrantu nadziemnego  o średnicy nominalnej 80 mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 20. | D-00.00.00 | Hydranty pożarowe podziemne  o śr. 80 mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 21. | D-03.07.01 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m  z namułu | m | 44,00 |  |  |
| 22. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 23. | D-03.06.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 1,00 |  |  |
| 24. | D-06.03.01 | Ręczne plantowanie poboczy grunt. kat. IV | m2 | 31,05 |  |  |
| **Wartość robót netto** | | | | |  | |
| **Podatek VAT** | | | | |  | |
| **Wartość robót brutto** | | | | |  | |

..........................................................

(podpis elektroniczny Wykonawcy/Pełnomocnika)

**UWAGA: do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz narzuty zastosowane do jego wyceny!**