ZAŁĄCZNIK nr 7c

Nr postępowania: ZP.271.17.2023

Wykaz kontenerów/pojemników PSZOK KOTLIN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj odpadów** | **Kod odpadu** | **Kontener**  **wymiary wewnętrzne** | **Wyposażenie** | **Pojemność** | **Ilość** |
| 1 | Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 | 4000x1700x2000 mm | Kontener otwarty  Zwijana plandeka  Dostosowany do odbioru uniwersalnego hakowiec/bramowiec | 14 m3 | 1 |
| 2 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 0101 | 6500x2300x800 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru hakowego (DIN) | 12 m3 | 1 |
| 3 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 09 04 | 6500x2300x1200 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru hakowego (DIN) | 18 m3 | 1 |
| 4 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 36  20 01 35\*  20 01 23\* | 4000x1700x2000 mm | Stały dach  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 14 m3 | 1 |
| 5 | Odpady ulegajace biodegradacji - zielone | 20 02 01 | 6500x2300x1200mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru hakowego (DIN) | 18 m3 | 1 |
| 6 | Opakowania ze szkła | 15 0107 | 3600x1700x1150 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 7 m3 | 1 |
| 7 | Szkło płaskie | 20 0102 | 3600x1700x1150 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 7 m3 | 1 |
| 8 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 0102 | 4000x1700x1700 mm | Kontener zamknięty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 10 m3 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Papier i tektura | 15 0101 | 4000x1700x1700 mm | Kontener zamknięty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 10 m3 | 1 |
| 10 | Zużyte opony | 16 01 03 | 4000x1700x2000 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | 14 m3 | 1 |
| 11 | Opakowania z metali/ metale | 15 0104  20 0140 | 3600x1700x1150 mm | Kontener otwarty  Dostosowany do odbioru uniwersalnego – hakowiec/bramowiec | :  7 m3 | 1 |
| 12 | Odpady niebezpieczne: | 20 01 21\*  15 01 10\*  20 01 34  Ex 20 01 99 |  | Wyposażenie wewnętrzne:   * skrzyniopaleta z pokrywą na akumulatory   ( materiał: polietylen, wym.1200x800x795mm)   * pojemnik wym. 1250x600x500mm) – odpady niebezbieczne * pojemnik na farby, tusze, farby drukarskie ( materiał : blacha gr. 2,5mm, wym. 1250x600x500mm) * pojemnik na zużyte świetlówki ( tuba )   ( pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, dł.120cm, szerokość 30 cm)   * pojemnik na odpady niebezpieczne * pojemnik na zużyte baterie * pojemnik na zużyte leki, odpady wytworzone podczas iniekcji domowych | 500 l  375 l  375 l  240 l  120 l  15 l | 1  1  1  1  1  1  4 |
|  |  |
|  |  |