Bydgoszcz, dn. 04. 04. 2022 r.

**Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-11/2022**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r**.)** Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ***Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych zlokalizowanych w bloku F kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na funkcję laboratoriów nauk technicznych i ścisłych wraz z robotami towarzyszącymi oraz zabezpieczenie przeciwwodne budynku wraz z wymianą podestu wejściowego i utwardzeniem terenu.***

**Pytania nr 1.**

Zgodnie z zaktualizowanym zestawieniem stolarki drzwi zewnętrzne mają być EI30 kolor brązowy. W pliku xls zaktualizowanym w pom. Komunikacja Oś 2-3/A-C mamy do wymiany drzwi brązowe EIS30, a więc pliki opisujące przedmiot zamówienia nie są jednoznaczne i znów się różnią. Proszę o ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Należy ująć drzwi EIS30.

**Pytania nr 2.**

Ilość stolarki drzwiowej płycinowej tj drzwi w rozmiarach 80 i 90 nie zgadza się między plikami xls i zaktualizowanym „zestawieniem” stolarki drzwiowej – proszę o ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia w celu umożliwienia złożenia porównywalnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki wg aktualizacja zestawienia stolarki z dn. 05.04.2022 (ilości nie uległy zmianie).   
W pliku xls należy dodać pom.125A (90/205-1szt), Komunikacja Oś 2-3/A-C -4szt (90/205). Drzwi 80/205 są poprawne w obu plikach.

**Pytania nr 3.**

Ilość stolarki drzwiowej płycinowej tj drzwi w rozmiarach 90 i 100 nie zgadza się między plikami xls i zaktualizowanym „zestawieniem” stolarki drzwiowej – proszę o ujednolicenie opisu przedmiotu zamówienia w celu umożliwienia złożenia porównywalnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki wg aktualizacja zestawienia stolarki z dn. 05.04.2022 (ilości nie uległy zmianie)  
 W pliku xls Komunikacja Oś 2-3/A-D -2 szt (90/205), pom. 106 winno być 100/205.

**Pytania nr 4.**

Dodatkowo w pom. 112wc w pliku xls wskazano do montażu 2 kabiny HPL, ale w tym pomieszczeniu wg dokumentacji jest tylko 1 WC, zatem w jaki sposób ma powstać druga kabina WC zgodnie z plikiem xls? Podobnie w pom. 34 aktualnie są 2 kabiny WC, a w pliku xls zamawiający wymaga powstania 3 kabin, ale nie wiadomo gdzie i w jakim układzie? Z kolei w pom. 115 w pliku xls nie wskazano konieczności wykonania kabiny HPL, choć w dokumentacji ścianka tam występuje – być może Zamawiający z niej rezygnuje zmieniając zakres dokumentacji zgodnie z plikiem xls, ale o tym wie w tej chwili wyłącznie sam Zamawiający. Co do zasady Zamawiający winien wskazać na dokumentacji -czytaj na rzutach- miejsca gdzie należy wykonać ścianki HPL i ich układ tak, aby każdy z wykonawców mógł być pewien gdzie i w jaki sposób należy wykonać zabudowy z płyt HPL. Wymagane jest więc ujednolicenie zapisów dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź:**

Zakres montażu ścianek HPL definiuje plik xls, proszę ująć ilości zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Kabiny ustawione obok siebie. W pom.115 należy ująć dodatkowy montaż kabiny HPL zamiast ujętego wymurowania ściany.

**Pytania nr 5.**

Ponieważ Zamawiający wskazując w pliku xls konieczność wymiany części stolarki drzwiowej na stolarkę o innych wymiarach niż wskazano na dokumentacji projektowej proszę o potwierdzenie że zakres stolarki wymienianej nie będzie wiązał się z koniecznością wykonania nowych nadproży oraz poszerzania otworów drzwiowych. Jeśli taki zakres będzie konieczny do wykonania wymagane jest opisanie dokładnie ilości i sposobu wykonania nowych nadproży oraz szerokości poszerzenia istniejących otworów drzwiowych. Brak wyjaśnienia tych kwestii spowoduje brak ujęcia tego zakresu w ofercie z uwagi na brak stosownych wytycznych w dokumentacji projektowej uniemożliwiających złożenie porównywalnych ofert przez wszystkich wykonawców.

**Odpowiedź:**

Wymiana drzwi związana jest z poszerzeniem otworów i montażem nowych nadproży.

**Pytania nr 6.**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności- wg odpowiedzi w pom. Hall na parterze należy wykonać nowe sufity kasetonowe z płyt 60x60cm. Natomiast w pliku xls w tym pomieszczeniu nie zaznaczono iż należy wykonać sufit kasetonowy – jaki sufit wykonać w pomieszczeniu Hall-u na parterze?

**Odpowiedź:**

OW hallu należy wykonać sufit kasetonowy z podkonstrukcją ,parametry dostosowane do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, biały, o wym. 60x60.

**Pytania nr 7.**

Proszę także o potwierdzenie iż w pom. 37 nie ma prac dotyczących sufitów – zgodnie z zestawieniem xls nie przewiduje się wykonania jakichkolwiek prac.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedziami na pytania w pom. 37 należy wykonać sufit kasetonowy o wym. 60x60.

**Pytania nr 8.**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności: wg odpowiedzi na pytanie 23 w pom. 114 należy zastosować sufit z płyt 60x60cm, natomiast wg zestawienia xls sufitu kasetonowego w tym pomieszczenia nie ma. Zakres robót ponownie nie jest jednoznacznie opisany.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z odpowiedziami na pytania w pom. 114 należy wykonać sufit kasetonowy o wym. 60x60.

**Pytania nr 9.**

W nawiązaniu do zapisów w zaktualizowanym pliku xls np.: „wyrównanie posadzki” lub też „zamurowania/obudowy szachtów instalacyjnych” proszę o jednoznaczne opisanie ile m2 w danym pomieszczeniu należy przyjąć takich robót oraz co zamawiający rozumie pod pojęciem „wyrównanie posadzki” – jakimi materiałami i na jaką grubość? Co do zasady zabudowy szachtów itp. Powinny być wskazana na rzutach branży budowlanej jako element dokumentacji wykonawczej gdzie uwzględniono konieczność wykonania robót budowlanych związanych z wykonanymi robotami instalacyjnymi. Stąd też wobec braku opisania w dokumentacji lokalizacji, trasy, szerokości i wysokości zabudów nie ma możliwości ujęcia tego zakresu robót w ofercie gdyż każdy z wykonawców nie ma równego dostępu do wytycznych co do zakresu robót.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć zabudowy instalacji sanitarnej prowadzonej przez poszczególne pomieszczenia. Długości i szerokości wg załączonych rzutów instalacyjnych w dokumentacji SANITEON. Do kalkulacji przyjąć ok. 265mb zabudowy 50x50cm dwustronna oraz 74mb 30cmx30cm dwustronna.  
Wyrównanie posadzki poprzez wykonanie wylewki samopoziomującej gr . 10mm.

**Pytania nr 10.**

W nawiązaniu do zapisów w pliku xls dot. pomieszczenia opisanego jako SCHODY proszę o wyjaśnienie tj. podanie: jaki zakres robót przygotowawczych przyjąć, jakimi materiałami wykonać wykończenie (jaką żywicą), w jaki sposób wykończyć krawędzie stopni oraz jakimi materiałami wykończyć stopnie i podest od spodu. Brak podania informacji w tym zakresie uniemożliwia kalkulację oferty i złożenie porównywalnych ofert.

**Odpowiedź:**

Należy usunąć istniejącą wylewkę żywiczną ze schodów i podestu, przygotować podłoże wg technologii producenta np. firmy Weber , zastosować nową żywicę epoksydową na schodach i podeście, krawędzie z żywicy.

**Pytania nr 11.**

W pliku xls dla pomieszczeń parteru zaznaczono w jednej z kolumn wykonanie tynków na nowych ściankach działowych np. przy pom. 5-10. Natomiast już na piętrze w tej samej kolumnie nie zaznaczono konieczności wykonania tynków na nowych ściankach np. przy pom. 115-117. Z uwagi na aktualizacje pliku dot. wykonania robót przyjmujemy zatem że tynki te nie wchodzą w zakres prowadzonego zamówienia. Czy zamawiający to potwierdza?

**Odpowiedź:**

Na wszystkich wymurowanych ścianach z gazobetonu gr. 12cm należy wykonać tynki, również w pom. 115-117.

***Kanclerz UKW***

***mgr Renata Malak***