**Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy
/właściwości i inne wymagania minimum dla Ciągnika i jego wyposażenia/**

1. Ciągnik rolniczy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowy |
| **Moc silnika:** | Nie mniej niż 74 KM |
| **Pojemność silnika:** | 2300 – 3800 cm3 |
| **Skrzynia biegów:** | Zsynchronizowana |
| **Napęd:** | 4x4 |
| **Hydraulika:** | Min. 2 pary wyjść hydraulicznych z tyłu |
| **Zaczep:** | Dolny i górny |
| **Sterowanie WOM:** | Elektro-hydrauliczne |
| **Hamulce:** | Pneumatyczne |
| **Kabina:** | Klimatyzacja + ogrzewanie |
| **Masa pojazdu:** | Max. 3500 kg |
| **Szerokość maksymalna:** | 180 – 200 cm |
| **Wysokość maksymalna:** | 250 – 300 cm |
| **Gwarancja:** | Min. 24 miesiące |

1. ŁADOWACZ CZOŁOWY (jako element wyposażenia ciągnika)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowy |
| **Wyposażenie:** | Joystick sterujący i widły do obornika |
| **Minimalna wysokość podnoszenia:** | 2,4 m |
| **Minimalny udźwig:** | 700 kg |
| **Montaż:** | Na ciągniku |
| **Gwarancja:** | Min. 24 miesiące |

1. NAWIGACJA (jako element wyposażenia ciągnika)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok produkcji:** | Fabrycznie nowa |
| **Podstawowa dokładność:** | 13 – 30 cm |
| **Gwarancja:** | Min. 24 miesiące |
| **Pozostałe funkcje:** | * Monitor kolorowy z anteną zewnętrzną
* Możliwość rozbudowy o system automatyki jazdy
* Źródło GPS dla innych urządzeń
* Możliwość podłączenia kamery
* Pamięć wprowadzanych danych.
 |