**Konica Minolta Bizhub C3320i**

| **SPECYFIKACJA KOPIARKI** |
| --- |
| **Proces kopiowania** | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie |
| **System tonera** | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| **Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni** | Do 33 stron/minutę |
| **Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze** | Do 33 stron/minutę |
| **Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni** | Do 17 stron/minutę |
| **Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze** | Do 17 stron/minutę |
| **Prędkość w dupleksie A4 w czerni** | Do 38 stron/minutę |
| **Prędkość w dupleksie A4 w kolorze** | Do 38 stron/minutę |
| **Czas wydruku pierwszej strony A4 (mono/kolor)** | 6.0/7.2 s.; Czas nagrzewania około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze |
| **Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze** | 7,1 sek. |
| **Czas nagrzewania (sek.)** | Około. 20 sek. (zależnie od warunków użytkowania drukarki i zużycia) |
| **Rozdzielczość kopiowania (dpi)** | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| **Skala szarości** | 256 poziomów |
| **Kopiowanie wielokrotne** | 1 - 9999 |
| **Format oryginału** | A6-A4; rozmiary własne |
| **Powiększenie** | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
| **Funkcje kopiowania** | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
|  |
| **Rozdzielczość drukowania (dpi)** | 1,800 (równoważna) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| **Język opisu strony** | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| **Systemy operacyjne** | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later;Unix; Linux; Citrix |
| **Czcionki drukarki** | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| **Druk mobilny** | AirPrint (iOS); Mopria (Android)Opcjonalnie: WiFi Direct |
| **SPECYFIKACJA SYSTEMU** |
| **Pamięć systemowa (standardowa/maks.) (MB)** | 4,096 MB |
| **Standardowy dysk twardy (GB)** | 16 GB (standardowo) |
| **Standardowe interfejsy** | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
| **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP;HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| **Typy ramek** | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| **Pojemność kaset (standard/max)** | 600 ark. / 1,100 ark |
| **Pojemność kaset (standard)** | 1x 500 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| **Pojemność kaset (opcja)** | 1x 500 ark.; A4; 60–90 g/m² |
| **Podajnik ręczny** | 100 ark.; A6–A4; rozmiary własne; 60–210 g/m² |
| **Automatyczny dupleks** | A4; 60–210 g/m² |
| **Rodzaje wykańczania (opcja)** | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
| **Pojemność tacy wyjścia (standard)** | Max. 250 arkuszy |
| **Obciążalność (miesięczna)** | Rekomendowana 6,500 stron; Max. 96,000 stron |
| **Wydajność tonera** | Black do 13,000 stronCMY do 9,000 stron |
| **Wydajność zespołu obrazowania** | Black do 155,000 stron (zespół obrazowania)CMY do 55,000 stron (zespół obrazowania) |
| **Pojemność wyjścia (bez finiszera)** | Maks.: 250 arkuszy |
| **Zszywanie** | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
| **Pojemność odbiorcza zszywania** | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
| **Składanie listowe** | Do 3 arkuszy |
| **Pojemność składania listowego** | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
| **Broszura** | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| **Pojemność odbiorcza** | 75 arkuszy |
| **Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)** | 6 500 stron |
| **Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)** | 96 000 stron |
| **Wydajność tonerów CMY** | K:13 000; CMY: 12 000 stron |
| **Wydajność sekcji obrazowania CMY** | K: 60 000; CMY: 50 000 stron |
| **Pobór mocy** | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW |
| **Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)** | 420 x 528 x 572 mm (bez opcji) |
| **Waga systemu (kg)** | Około 38.4 kg (bez opcji) |