1. Dostawa samochodu ciężarowego (bramowca) do wywozu nieczystości stałych w kontenerach. Pojazd zasilany paliwem CNG.

Pojazd fabrycznie nowy spełniający n/w parametry. Rok produkcji, nie starszy niż 2021 r.

**Podwozie**

1. Fabrycznie nowe, EURO 6
2. Silnik zasilany paliwem CNG
3. Moc silnika - min. 140 KM - zamawiający dopuszcza moc silnika min.136 KM.
4. DMC –min. 7,5 t - zamawiający dopuszcza pojazd o DMC 7,0 t.
5. Maksymalne obroty silnika 3 500
6. Ogranicznik prędkości 90 km/h
7. Blokada tylnego mostu
8. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
9. Rozstaw osi - 3 500 - 3 700 mm - zamawiający dopuszcza rozstaw osi 3450 mm
10. Skrzynia biegów automatyczna - zamawiający dopuszcza skrzynię biegów manualną
11. Układ stabilizujący tor jazdy
12. Złącze CNG - standard UE
13. Pojemność zbiorników paliwa CNG min. 500 l - zamawiający dopuszcza zbiorniki paliwa CNG o pojemności 194 l
14. Resory tylne - wielopiórowe
15. ABS, ASR, ESP
16. Tempomat
17. Kabina – kolor biały fabryczny
18. Fotel kierowcy komfortowy
19. Przyciemniana szyba przednia
20. Klimatyzacja
21. Immobilizer fabryczny, tachograf cyfrowy - zamawiający dopuszcza pojazd bez immobilizera
22. Centralny zamek z pilotem
23. Elektrycznie sterowane szyby
24. Poduszka powietrzna kierowcy
25. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, narzędzia do obsługi
26. Radio cyfrowe, CD - zamawiający dopuszcza radio w pojeździe bez CD lecz z gniazdem USB.
27. Instrukcja obsługi w języku polskim
28. Reflektory halogenowe
29. Światła przeciwmgielne przednie
30. Pojazd z homologacją ciężarową
31. Szerokokątne lusterka wsteczne podgrzewane i regulowane elektrycznie

**Urządzenie bramowe**

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji, nie starszy niż 2021 r.
2. Udźwig min. – 4000 kg - zamawiający dopuszcza udźwig urządzenia min.3500 kg
3. Zasięg ramion teleskopowanych – 1750-2375 mm
4. Ciśnienie maksymalne - 29 MPa
5. Przepływ oleju - 6-18 l/min
6. Rozdzielacz elektrohydrauliczny
7. Dopuszczalna szerokość kontenera – 1650 mm
8. Max pojemność kontenera – 2.45 m3
9. Czas załadunku – ok. 2 min
10. Dopuszczalne nachylenie wzdłużne – 5
11. Kolor urządzenia RAL 2011

Kody Wspólnego Słownika Zamówień 34144511-3 Pojazdy do zbierania odpadów