# KOSZTORYS INWESTORSKI PRAC KONSERWATORSKICH

# DOTYCZĄCY PRAC RENOWACYJNYCH PRZY KAPLICZCE W NISKOWEJ ,

#  GMINA CHEŁMIEC, WOJ. MAŁOPOLSKIE.

*Kody CPV; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 45454100-5 Odnawianie.*

Przedmiot kosztorysu ;kapliczka domkowa.Materiał ,technika - murowana z kamienia na glinie. Pierwotnie wyprawiona cienką zaprawą i pobiałami. Obecnie wytynkowana cementowymi tynkami i klejami oraz pomalowana farbami emulsyjnymi . Dach pokryty blachą.Wymiary ogólne zewnętrzne - szer./ściana frontowa/240cm. Dł. ścian bocznych 230cm,wys.ścian bocznych ;250cm. Dł. ścian tylnej 250cm,wys.ściany tylnej ;160cm. Wysokość ściany frontowej ze szczytem;400cm. Powierzchnia ścian zewnętrznych; ca**25,5m2**

Połać dachowa ;wys 185cm, długość dolnej krawędzi; -bok;197, tył 300cm. Powierzchnia dachu ;**7,2m2.** Ściany wewnątrz kapliczki; 160x125x180cm, zakończone półkoliście. Powierzchnia ścian wewnętrznych;**12m2**

 Drzwi drewniane; 64cmx 137cm. powierzchnia drzwi i framugi ;**ca 1m2**

Rzeźba wolnostojąca „Chrystus u słupa” –drewno polichromowane . Wysokość 125cm, -powierrzcnia po rozwinięciu ;1,65m2.

 Zakres prac: Pełna konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki z wyposażeniem wraz ekspertyzami niezbędnymi w trakcie przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich i sporządzeniem powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej.

KALKULACJE KOSZTORYSOWE

1. WYKONANIE IZLOLACJI PRZECIWWILGOTNOŚCIOWEJ PIONOWEJ …………………..

2. KONSERWACJA WIĘŹBY DACHOWEJ I ZMIANA POKRYCIA DACHU…………………

3.ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Ogólna powierzchnia cokołu i ścian po rozwinięciu wynosi ca 25,5m2 tj. **2550dcm2**

Zakres prac – pełna konserwacja techniczna i estetyczna według programu prac konserwatorskich .

4. REKONSTRUKCJA KRZYŻA W ZWIEŃCZENIU ŚCIANY SZCZYTOWEJ(w oparciu o analogię) ……………………………..

5. REKONSTRUKCJA FIGURY MATKI BOZEJ I ŚW.JANA W ZWIEŃCZENIU ŚCIANY SZCZYTOWEJ

(w oparciu o analogię)………………………………………………………..

6.ŚCIANY WEWNĘTRZNE……………………………………………………

Ogólna powierzchnia ścian po rozwinięciu wynosi ca 12m2 tj 1200dcm2.

Zakres prac – pełna konserwacja techniczna i estetyczna według programu prac konserwatorskich

7. WYKONANIE POSADZKI Z PŁYT KAMIENNYCH; 1,2M2………………………………………..

8.RESTAURACJA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ;dł 260cm ,sztuk 4……………………………..

9.ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH, UKSZTAŁTOWANIE TERENU, PRACE PIELĘGNACYJNE

…………………………………………………

10. RENOWACJA DREWNIANYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH………………………………………..

Zakres prac – pełna konserwacja techniczna i estetyczna według programu prac konserwatorskich

11. KONSERWACJA CHRYSTUSA U SŁUPA………………………………………

Ogólna powierzchnia po rozwinięciu wynosi ca 1,65m2 tj 165dcm2

Zakres prac – pełna konserwacja techniczna i estetyczna według programu prac konserwatorskich :

12.KOSZT POWYK. DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ I OPISOWEJ ……………………………..

13. KOSZT WYK. TABLICZKI INFORMACYJNEJ O UDZIELENIU DOTACJI-………………………….