Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. informuje, że ze strony Wykonawców wpłynęły zapytania, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie**: Pytanie do poz.57 Zakrętarka / klucz udarowy

Klucz Udarowy M18 FHIWF12 1/2"" Napięcie (V): 18 Typ akumulatora: Li-ion Typ mocowania: Uchwyt kwadratowy 1/2"" z pierścieniem zabezpieczającym Maks. moment dokręcania (Nm): 1356 Maksymalna wielkość śruby / nakrętki: M33 Długość (mm): 213

Czy chcą państwo zakupić sam klucz udarowy, czy oczekują państwo oferty na klucz udarowy z akumulatorem i ładowarką?

**Odpowiedź**: Z akumulatorem i ładowarką pełny zestaw.

**Pytanie**: Pytanie do poz.53 centrowniki do montażu rur

Rozmiary: DN 32, 42,48, 50, 65, 80,100, 125, 150, 200, 250, 300

Z jakiego materiału są rury : aluminium czy stal?

**Odpowiedź**: Posiadamy stalowe rury.

**Pytanie:** Pytanie do poz.77

Latarka Akumulatorowa latarka zasilana akumulatorami Li-ion o napięciu 14,4 V oraz 18 V Uchwyt do mocowania na pasku Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V Typ akumulatorów: Li-ion Obsługiwane akumulatory: 14,4 V: 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah / 18 V: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah Źródło światła: LED 0,5 W x 4 Natężenie światła: 3000 lx Strumień światła: 160 lm

Czy latarka ma być w komplecie z akumulatorem i ładowarką?

**Odpowiedź:** Zestaw ma być kompletny ( ŁADOWARKA + AKUMULATOR)

**Pytanie:** Pytanie do:

poz.29 Koronka do metalu ( wcinka na gorąco) 28

poz.30 Koronka do metalu ( wcinka na gorąco) 30

poz.31 Koronka do metalu ( wcinka na gorąco) 32

poz.32 Wiertło prowadzące (pilot) fi 6 do urządzenia do wcinki na gorąco

URZĄDZENIE DO WCINKI FIRMY BROEN wiertło pilot zgodne z podstawowym zestawem

Producent twierdzi że występują w tym zestawie tylko rozmiary takie jak poniżej. Proszę o informację czy zamawiający akceptuje poniższe wymiary:

Wiertło koronkowe Ø24 100846

Wiertło koronkowe Ø30 100847

Wiertło koronkowe Ø37 100848

Wiertło prowadzące Ø6,4”

**Odpowiedź:**

Wiertło koronkowe Ø24 100846 ( ODPOWIEDZ: NIE AKCEPTUJEMY)

Wiertło koronkowe Ø30 100847 ( ODPOWIEDZ: NIE AKCEPTUJEMY)

Wiertło koronkowe Ø37 100848 ( ODPOWIEDZ: NIE AKCEPTUJEMY)

Wiertło prowadzące Ø6,4” ( ODPOWIEDZ: AKCEPTUJEMY)

**Pytanie**: Pytanie do poz.61

Akumulator do szlifierki BOSCH GWS 18-12,5 VL

Bateria do szlifierki BOSCH GWS 18-12,5 VL

Proszę o doprecyzowanie pojemności akumulatora, ile ma mieć Ah

**Odpowiedź**: pojemności akumulatora 5-6 Ah

**Pytanie**: Pytanie do poz.3 oraz 42

Szlifierka - przecinarka kątowa bezprzewodowa na zwykłe tarcze 125 średnica tarczy 125 mm, przełącznik suwakowy i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem w zestawie 2 sztuki akumulatora + ładowarka, napięcie minimum 18 volt, moc w watach minimum 1200

Proszę o sprecyzowanie pojemności akumulatorów ile mają mieć Ah oraz jaka ma być prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min) szlifierki, ponieważ moc szlifierek akumulatorowych nie jesteśmy w stanie określić według jednostki miary WAT.

**Odpowiedź**: pojemności akumulatora 5-6 Ah”

prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min) 3400