**SZAFA METALOWA Z CERTYFIKATEM KLASY „A'' - szt. 2**

1. szafa o wymiarach zewnętrznych / wys. x szer. x gł. / 1500 x 700 x 500 mm,
2. szafa wyposażona w dwie półki oraz jedną skrytkę o wysokości 370 mm zamykaną zamkiem cylindrycznym,
3. korpus i drzwi wykonane z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją,
4. **drzwi jednoskrzydłowe**, zabezpieczone ryglem co najmniej na trzech krawędziach,
5. szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy , co najmniej klasy A wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,
6. podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch.
7. wyposażona w uchwyty do plombowania,
8. szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A,
9. szafa musi posiadać tabliczkę wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

a) nazwę wyrobu,

b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu,

c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,

d) masę,

9. **kolor szafy – szary,**

10. Fabrycznie zapakowana