|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Szorowarka akumulatorowa  | Parametry techniczneSzerokość szorowania (mm); ok. 350Szerokość odsysania (mm): ok. 450Moc znamionowa (W): ok. 500Zasilanie bateryjne (V) 25,2 / 21Pojemność baterii (Ah) 21Napięcie (baterie) (V) 25,2Zbiornik wody czystej / brudnej (l) ok. 12 / 12Nacisk szczotki (g/cm²) ok. 80-150Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 700 / 1500Wydajność teoretyczna (m²/h) 1400Wydajność praktyczna (m²/h) 1050Ciężar (kg) ok. 36Ciężar z bateriami (kg) ok. 36Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) ok. 1000 x 450 x 1300Wyposażenie standardowe- Szczotka walcowa- System dwóch zbiorników- Zmienna siła nacisku szczotek- Baterie i ładowarka w zestawie- Kółka transportowe- Prosta belka ssącaGłowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/ - 200°. Łatwe odsysanie wody w narożnikachAkumulator litowo-jonowy oraz wbudowana ładowarkaTryb eco Redukcja hałasu o około 40%. Wydłuża czas pracy nawet do 50%.Kierownica z regulowana wysokościąGłowica ze szczotkami walcowymiDzięki obrotowej głowicy szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy,Możliwość odsysania działa zarówno podczas pracy do przodu, jak i do tyłu, a listwa ssąca podąża zawsze za głowicą | 1 szt. |  |  |  |