|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Szorowarka akumulatorowa | Parametry techniczne  Szerokość szorowania (mm); ok. 350  Szerokość odsysania (mm): ok. 450  Moc znamionowa (W): ok. 500  Zasilanie bateryjne (V) 25,2 / 21  Pojemność baterii (Ah) 21  Napięcie (baterie) (V) 25,2  Zbiornik wody czystej / brudnej (l) ok. 12 / 12  Nacisk szczotki (g/cm²) ok. 80-150  Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 700 / 1500  Wydajność teoretyczna (m²/h) 1400  Wydajność praktyczna (m²/h) 1050  Ciężar (kg) ok. 36  Ciężar z bateriami (kg) ok. 36  Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) ok. 1000 x 450 x 1300  Wyposażenie standardowe  - Szczotka walcowa  - System dwóch zbiorników  - Zmienna siła nacisku szczotek  - Baterie i ładowarka w zestawie  - Kółka transportowe  - Prosta belka ssąca  Głowica szorująco - zbierająca obracająca się w zakresie +/ - 200°. Łatwe odsysanie wody w narożnikach  Akumulator litowo-jonowy oraz wbudowana ładowarka  Tryb eco  Redukcja hałasu o około 40%. Wydłuża czas pracy nawet do 50%.  Kierownica z regulowana wysokością  Głowica ze szczotkami walcowymi  Dzięki obrotowej głowicy szczotka zawsze pracuje zgodnie z kierunkiem jazdy,  Możliwość odsysania działa zarówno podczas pracy do przodu, jak i do tyłu, a listwa ssąca podąża zawsze za głowicą | 1 szt. |  |  |  |