[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek Vat
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, w ramach inwestycji "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz"
ab=Węzeł komunikacyjny Bydgoszcz  Leśna
ni=Miasto Bydgoszcz
ai=ul. Jezuicka 1 Bydgoszcz
br=Elekrtyczna
nk=mgr inż. Ewa Piotrowicz
dt=06.2019

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek Vat
wa=23	1	0
op=0	0
nc=140

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.9	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.8	1	0
op=1	0
nr=1
nm=10
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II
id=662	1
jm=r-g	149
ce=16
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II
id=082	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=083	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV
id=084	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Instalacja, uruchomienie
id=999	3
jm=r-g	149
ce=6200
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=robocizna'
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Szkolenie
id=999	3
jm=r-g	149
ce=2500
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie dworzec Bielawy
wa=0
kn=0	0	0
id=941
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=943
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 0848-04.01	18	0848-04.01		1
na=Demontaż opraw na słupie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
na=Demontaż kostki chodnikowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=46
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46		

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
na=Ponowne ułożenie kostki
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=46
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46		

[POZYCJA]
id=964
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=46
jm=m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46		

[POZYCJA]
id=944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=46
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46		

[POZYCJA]
id=945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=odc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[POZYCJA]
id=947
pd=		KW		KW		1
na=Wprowadzenie kabla słupa oświetleniowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
na=Układanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=86
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86		

[POZYCJA]
id=950
pd=ORGBUD wyd.III 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=46
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=965
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 2208-02.02	18	2208-02.02		1
na=Montaż opraw oświetleniowych pod wiatami
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=20
jm=opr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=952
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 2208-02.02	18	2208-02.02		1
na=Montaż opraw oświetleniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=opr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=955
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 2208-02.02	18	2208-02.02		1
na=Montaż taśmy LED w gablocie informacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.5
jm=opr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5		

[POZYCJA]
id=961
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 2208-02.02	18	2208-02.02		1
na=Montaż trafo 24V we wnęce słupowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=5
jm=opr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

