Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

**Kamizelka asekuracyjna RATOWNIK III KSP 80N 2014**

w skład zestawu wchodzi:

- rzutka ratownicza na pasie (rękawowa trapezowa z pasem do alternatywnego mocowania),

- centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi,

- 3 d-ringi na pasie dookólnym, gwizdek zawieszany

- moduł montażowy do sygnalizatora świetlnego (auto/manual)

- tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej,

- kilkanaście uchwytów do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia w tym 4 dolne pętle,

- 10 kieszeni odpływowych, w tym na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon wodoodporny, butlę ucieczkową (z butlą 0,2-0,44l) z automatem oddechowym SPARE AIR, śruby lodowe oraz rzutkę trapezową, tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika, na prawym ramieniu zabezpieczenie linki rzutki trapezowej, gwarantujące nie opadanie wolnego odcinka.

- dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego,

- podwójny pas krokowy tworzący pełna pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy,

- odblask pryzmatyczny na rzepie (do wyboru STRAŻ lub RATOWNIK),

- nóż zawieszany, demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego,

- 7 pasów regulujących i stabilizujących kamizelkę, pozwalających dopasować ją do odzieży w wielosezonowej pracy ratownika, zakres obwodu w klatce piersiowej od 70 do 130cm