**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**„Dostawa śmieciarki w formie leasingu operacyjnego”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........** | | |
| **Lp.** | **Opis Techniczny** | **Oferowana charakterystyka techniczna**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **Dane techniczne jakie musi spełniać pojazd:** | | |
| **Podwozie** | | |
| 1. | Rok produkcji: 2016 lub młodszy |  |
| 2. | Podwozie dwuosiowe |  |
| 3. | Norma emisji spalin min. Euro 6 |  |
| 4. | Pojemność skokowa silnika: minimum 10500 cm3 (min. 10.5 litra) |  |
| 5. | Moc silnika minimum: 280 KM |  |
| 6. | Stan licznika nie więcej niż 250000 km |  |
| 7. | Blokada tylnego mostu |  |
| 8. | Kamera wsteczna min. 7 cali |  |
| 9. | Wymiar kół: 22,5 cala |  |
| 10. | Nowe opony |  |
| 11. | Zawieszenie przednie i tylne na poduszkach powietrznych |  |
| 12. | Dopuszczalna masa całkowita 1800 kg |  |
| 13. | Ładowność: minimum 5000 kg |  |
| 14. | Zwis tylny, maksymalnie 3,5 m |  |
| 15. | Ładowność pojazdu minimum 10000 kg (10 ton) |  |
| 16. | Kabina dzienna 3 miejsca z szyba w tylnej ścianie |  |
| 17. | Skrzynia biegów automatyczna |  |
| 18. | Poduszki powietrzne |  |
| 19. | Komputer pokładowy w języku polskim |  |
| 20. | Tempomat w kierownicy |  |
| 21. | Kierownica z regulacją wysokości i kąta pochylenia |  |
| 22. | Fotel kierowcy podgrzewany |  |
| 23. | Klimatyzacja |  |
| 24. | Elektrycznie sterowane szyby |  |
| 25. | Lusterka zewnętrzne wsteczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 26. | Radio |  |
| 27. | Bluetooth |  |
| 28. | Centralny zamek |  |
| **Zabudowa** | | |
| 29. | Dwukomorowa z tylnym systemem zasypowym |  |
| 30. | Wyłączniki bezpieczeństwa po obu stronach zabudowy i jeden w kabinie kierowcy |  |
| 31. | Niski zasyp |  |
| 32. | Podział komór: 1/3 i 2/3 |  |
| 33. | Jeden odwłok i dwie niezależne płyty wypychowe |  |
| 34. | Możliwość podnoszenia odwłoka i opróżniania zabudowy z pulpitu w kabinie kierowcy |  |
| 35. | Prasa ze zgniotem liniowym min. x 4 |  |
| 36. | Zasyp dużej komory przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności 110 L – 1100 L |  |
| 37. | Zasyp małej komory przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności 110 L – 360 L |  |
| 38. | Dwa stopnie dla ładowaczy |  |
| 39. | Kolor zabudowy: pomarańczowy |  |
| 40. | Zabudowa wyposażona w światła ostrzegawcze |  |
| 41. | Reflektory robocze z tyłu zabudowy |  |
| **Wyposażenie dodatkowe** | | |
| 42. | Apteczka |  |
| 43. | Gaśnica |  |
| 44. | Koło zapasowe |  |
| 45. | Podnośnik min. 10000 kg udźwigu |  |
| 46. | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 47. | Klucz do kół |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/