**MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE**

Opis znajdujący się w kolumnie „minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do samochodu z napędem uterenowionym objętym zamówieniem co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i użytkowymi.

Parametry minimalne określone przez Zamawiającego należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Wykonawca:

1. Zobowiązany jest do wypełnienia formularza „Minimalne wymagania techniczno-użytkowe” poprzez uzupełnienie kolumny „Parametr oferowany przez Wykonawcę”.
2. Wypełnia kolumnę używając:
3. sformułowania „zgodnie z opisem” lub
4. wpisując słowo „TAK” lub
5. wpisując oferowane parametry

**OFEROWANY SAMOCHÓD**

1. Marka ………………………………………………..
2. Model ………………………………………………..
3. Rok produkcji ………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| **I.** | **Dane ogólne** | |
| 1 | Pojazd musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności:   * przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U nr 108, poz. 908, z 2005r., ze zmianami) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. * Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej. (Dz.U. Nr 165, poz. 992) * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). * Podwozie musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r., poz. 110) |  |
| 2 | Samochód będzie fabrycznie nowy, nie rejestrowany wcześniej, nie poddawany jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowy, kompletny, sprawny technicznie, pozbawiony wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. |  |
| 3 | Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania. Wykonawca w okresie gwarancyjnym samochodu pokrywa koszt serwisu pojazdu. Wzór wykonania oznakowania samochodu został podany w załączniku nr 5 do SWZ. |  |
| 4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze:   1. akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), umożliwiające podawanie komunikatów słownych za pomocą mikrofonu zamontowanego wewnątrz kabiny,   b) świetlne w technologii LED:  - światła niebieskie w atrapie pojazdu, lampy kierunkowe ostrzegawcze, źródło światła min. 6 diod, podpiętych pod instalację elektryczną samochodu, uruchamianych po uruchomieniu modulatora – 2 szt.  - światło niebieskie na dachu pojazdu , pojedyncza lampa ostrzegawcza z magnetycznym mocowaniem do 280km/h, źródłem światła min. 24 diody, oraz napięciem dostosowanym do napięcia samochodu – 1 szt.  Urządzenie sterujące działaniem sygnalizacji akustyczno-świetlnej powinno być zamontowane w kabinie kierowcy w sposób umożliwiający swobodne jego uruchomienie zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |  |
| 5 | W kabinie musi być zamontowany radiotelefon cyfrowo-analogowy zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno - funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc min. 10 W, min. 250 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. System selektywnego wywołania 5-tonowy zgodny z: CCIR 100ms, CCIR 70ms, EEA 40ms. Radiotelefon połączony z anteną umiejscowioną na dachu kabiny na powierzchni metalowej (antena z mocowaniem umożliwiającym swobodne wyginanie się).  Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu umożliwiający swobodną obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |  |
| 6 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:   * Świadectwo homologacji typu pojazdu,   Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu, Na stałym dowodzie rejestracyjnym OSKP ( badanie techniczne)   * Karta pojazdu, * Książka gwarancyjna na pojazd w języku polskim, * Karty gwarancyjne na zamontowane dodatkowe urządzenia w języku polskim, * Karty gwarancyjne na wyposażenie dodatkowe w języku polskim, * Instrukcje obsługi samochodu w języku polskim, |  |
| 7 | Pojazd należy wydać z zapasem paliwa umożliwiający dojazd do siedziby Zamawiającego |  |
| 8 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3 500 kg |  |
| **II.** | **Parametry techniczno-użytkowe - nadwozie** | |
| 1 | Nadwozie zamknięte typu „hatchback”, fabrycznie przystosowany do przewozu 5 osób wraz z kierowcą i posiadający wydzieloną przestrzeń ładunkową (bagażową) za ostatnim rzędem siedzeń. |  |
| 2 | Kolor   1. nadwozia – **czerwone**,   (dopuszcza się kolor biały lub srebrny),   1. zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia   (dopuszcza się obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu lub materiału z którego zostały wykonane |  |
| 3 | Nadwozie musi być oznakowane:   1. na bokach pojazdu pas o szerokości 15 cm wykonany z folii odblaskowej w kolorze czerwonym na, którym ma być umieszczony numer operacyjny oraz napis STRAŻ wykonane z odblaskowej folii w kolorze białym (wzór oznakowania stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) 2. oznakowanie pojazdu zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 09.03.2021 r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Dane dotyczące numeru operacyjnego zostaną przekazane po podpisaniu umowy |  |
| **III.** | **Parametry techniczno-użytkowe - wymiary** | |
| 1 | Długość całkowita pojazdu – minimalna 4 500 mm, maksymalna 4 750 mm |  |
| 2 | Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 2 000 mm |  |
| 3 | Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1 950 mm |  |
| 4 | Rozstaw osi minimum 2 200 mm |  |
| 5 | Prześwit minimum 175 mm |  |
| 6 | Średnica zawracania maksymalna 13 m |  |
| 7 | Kąt natarcia minimum 17,5o |  |
| 8 | Kąt zejścia minimum 15,0o |  |
| 9 | Przestrzeń bagażowa   1. pojemność bagażnika (litrach) minimum 600, maksymalna 2 200 2. zaczepy do mocowania ładunku 4szt. 3. siatka organizer do zabezpieczenia ładunku, 4. ładowność pojazdu minimum 650 kg |  |
| **IV.** | **Parametry techniczno-użytkowe – silnik, skrzynia biegów, napęd, układ kierowniczy, ogumienie, układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa jazdy** | |
| 1 | Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą |  |
| 2 | Moc silnika minimum 150 KM |  |
| 3 | Pojemność skokowa silnika – minimum 1 900 cm3 |  |
| 4 | Moment obrotowy minimum 290 Nm |  |
| 5 | Zużycie energii nie większe niż 36 MJ/l w cyklu jazdy mieszanej |  |
| 6 | Emisja dwutlenku węgla – spełniająca wymagania normy Euro 6 |  |
| 7 | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów – spełniających wymagania Euro 6 |  |
| 8 | Pojemność zbiornika paliwa – minimum 55 litrów |  |
| 9 | Skrzynia biegów  Z automatyczna skrzynią biegów – minimum 7-biegow  (dopuszcza się pojazd z manualna skrzynią– minimum 6-biegowa z sygnałem biegu wstecznego) |  |
| 10 | Napęd 4x4 |  |
| 11 | Układ kierowniczy:   1. ze wspomaganiem, 2. regulacja kolumny kierownicy w płaszczyźnie pionowej i poziomej   (dopuszcza się regulację co najmniej w jednej płaszczyźnie)   1. koło kierownicy – trójramienna wielofunkcyjna, wykończona skórą |  |
| 12 | Koła i ogumienie:   1. obręcze kół wykonane ze stopów lekkich minimum 19 cali z oponami letnimi – 4 szt. 2. obręcze kół wykonane ze stali minimum 18 cali z oponami zimowymi – 4 szt. 3. pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się koło dojazdowe), 4. ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r. posiadające jednakową konstrukcje i rzeźbę bieżnika na wszystkich kołach, odrębnie dla opon letnich i zimowych. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności)   Samochód w momencie wydania powinien zostać wyposażony w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych, drugi komplet kół zapakowany w worki – zabezpieczone w bagażniku samochodu. |  |
| 13 | Układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa   1. hamulce tarczowe – przód i tył (dopuszcza się hamulce bębnowe na tylnej osi), 2. system ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania, 3. elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC lub równoważny, 4. układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach HSA lub równoważny |  |
| 14 | Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną pojazdu przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
| **V.** | **Parametry techniczno-użytkowe – system bezpieczeństwa podróżujących** | |
| 1 | Samochód wyposażony w czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa, kurtyny powietrzne |  |
| 2 | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 3 | Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy |  |
| **VI.** | **Parametry techniczno-użytkowe – wnętrze** | |
| 1 | Tapicerka wykonana z materiału (Alkantara/skóra) w ciemoszarej tonacji (dopuszcza się kolor czarny) |  |
| 2 | Fotel kierowcy i pasażera – z elektryczną regulacją przesuwu, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska i wysokości (dopuszcza się manualną regulacje fotela kierowcy lub pasażera) |  |
| 3 | Podgrzewane fotele przednie. |  |
| 4 | Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki |  |
| **VII.** | **Parametry techniczno-użytkowe – wyposażenie** | |
| 1 | Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja. |  |
| 2 | Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem oraz funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |
| 3 | Wbudowane radio samochodowe:   1. fale radiowe AM/FM, 2. kolorowy wyświetlacz minimum 4 cale 3. zestaw głośnomówiący Bluetooth, 4. minimum 1 gniazdo USB, 5. czytnik CD/MP3, 6. sterowanie z kierownicy |  |
| 4 | Kamera cofania |  |
| 5 | Czujniki parkowania z tyłu i przodu |  |
| 6 | Lusterka boczne z soczewkami ograniczającymi martwe pole widzenia, sterowane i podgrzewane elektrycznie, automatycznie ściemniające się. |  |
| 7 | Lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniające się. |  |
| 8 | Szyby   1. przednia – warstwowa klejona, podgrzewana 2. boczne oraz tylna – wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego, 3. szyby w drzwiach bocznych oraz tylna - przyciemniane sterowane elektrycznie, |  |
| 9 | Wycieraczki przedniej szyby – zmienna częstotliwość pracy, z czujnikiem deszczu. |  |
| 10 | Centralny zamek sterowany pilotem. |  |
| 11 | Imobilajzer. |  |
| 12 | Tempomat z programowalnym ogranicznikiem prędkości |  |
| 13 | 1. dywaniki materiałowe przód i tył, 2. mata gumowa do bagażnika, |  |
| 14 | Lampy:   1. reflektory przednie w technologii FULL LED z funkcją adaptacji świateł, 2. światła do jazdy dziennej w technologii LED, 3. przednie światła przeciwmgielne w technologii LED, 4. automatyczne włączane światła mijania, 5. oświetlenie tylne w technologii LED |  |
| 15 | 1. fabryczny nowy zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, 2. trójkąt ostrzegawczy, 3. gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego min. 1 kg 4. podnośnik (lewarek) umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, 5. apteczka, 6. kamizelka odblaskowa – minimum 1 szt. |  |
| 16 | Certyfikowany hak holowniczy, umożliwiający ciągnięcie przyczepy o DMC min. 2 750 kg, posiadający 13-pinowe gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy.  (dopuszcza się gniazdo 7-pinowe z przejściówką) |  |
| **VIII.** | **Parametry techniczno-użytkowe – wyposażenie dodatkowe** | |
| 1 | Tablet 1 szt. o minimalnych parametrach:   1. wyświetlacz: 9” (1280x800px), IPS 2. pamięć wbudowana: 32 GB 3. pamięć RAM: 4 GB 4. procesor: 4-rdzeniowy 5. system operacyjny: Android 9,0 6. komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, 7. złącza: słuchawkowe, USB, czytnik kart pamięci |  |
| 2 | Radiotelefon przenośny cyfrowo-analogowy z mikrofono-głośnikiem 1 szt. *(tej samej marki co radiotelefon zamontowany na stałe w pojeździe)* zgodny z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno - funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji- Departament Infrastruktury Teleinformatycznej, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc min. 10 W, min. 250 kanałowy, odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz. Posiadający ładowarkę samochodową. |  |
| **IX.** | **Gwarancja** | |
| 1 | Okres:   1. gwarancja mechaniczna - minimalny okres 24 miesiące 2. gwarancja na perforacje nadwozia – minimalny okres 36 miesięcy |  |
| 2 | Okres gwarancji na dodatkowe wyposażenie oraz zamontowane w pojeździe urządzenia tj.: laptop, tablet, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, radiotelefony przewoźny oraz przenośny zgodny z gwarancją ich producenta. |  |
| 3 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie świadczyć dla Zamawiającego naprawy gwarancyjne, w tym zakresie konserwacji i naprawy niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym. |  |
| 4 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej naprawy serwisowej i gwarancyjnej, w tym niezbędnej wymiany części w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. |  |
| 5 | Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (punkt serwisowy) znajdujący się w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego. | Wpisać dane serwisu |