**Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe**: Sharp MX-C304W 9000,00 zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Charakterystyka** | **Parametry oferowane** |
| **Funkcja kopiowanie** |  |
| Metoda skanowania | Kolor CIS |  |
| Rozdzielczość skanowania w trybie mono i kolor | Wymóg: 600 × 600 dpi |  |
| Rozdzielczość drukowania | Wymóg: 600 × 600 dpi |  |
| Pojemność wejściowa | Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy |  |
| Format oryginału | * Skaner płaski: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
* ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter,
 |  |
| Format papieru do kopiowania | A4, A5, A6, koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna |  |
| Pomniejszenie/powiększenie | 25-400% |  |
| Maksymalna liczba kopii | Min 999 arkuszy |  |
| Szybkość kopiowania | 30 kopii na minutę w formacie A4 w kolorze, 30 kopii na minutę w formacie A4 w czerni |  |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | W kolorze: około 7 sekund; W czerni: około 6 sekund |  |
| Kopiowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| **Funkcja drukowanie** |  |
| Szybkość drukowania | 30 str./min w formacie A4 w kolorze, 30 str./min w formacie A4 w czerni |  |
| Rozdzielczość drukowania | 600 × 600 dpi,  |  |
| Drukowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| Interfejs | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0  |  |
| Protokół | TCP/IP |  |
| Język drukarki | Emulacja PCL 6, emulacja PostScript 3,  |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64,  |  |
| Format papieru | A4, A5, A6,  |  |
| Gramatura papieru | 55-220 |  |
| Pojemność wejściowa | Podajnik 1: 300 arkuszy |  |
| Pojemność wyjściowa | min 100 arkuszy |  |
| **Funkcja skanowanie** |  |
| Rozdzielczość w trybie „push scan” (dpi) | Min. 100-600 |  |
| Rozdzielczość w trybie „pull scan” (dpi) | Min. 75 - 600 |  |
| Skanowanie dwustronne | Duplex automatyczny |  |
| Szybkość skanowania | 30 obrazów na minutę w kolorze, 30 obrazów na minutę w czerni |  |
| Interfejsy | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0  |  |
| Obsługiwany protokół | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |  |
| Skanowanie | Na pulpit, FTP, email, do folderu sieciowego, do pamięci USB |  |
| Format wyjściowy | Zabezpieczony PDF, PDF o wysokiej kompresji, PDF przeszukiwalny, PFD, JPEG, OOXML, TIFF,XPS |  |
| Sterownik | TWAIN, WIA2.0 |  |
| **Funkcja Faks** |  |
| Interfejs | RJ-11 × 1 (liniowe, telefoniczne) |  |
| Szybkość komunikacji | Super G3: 33,6 kb/s |  |
| Rozdzielczość transmisji | STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391 |  |
| Metoda kodowania | MH, MR, MMR, JBIG |  |
| Tryb komunikacji | Super G3 |  |
| Czas transmisji | Około 2 s/stronę |  |
| Elastyczna obsługa nośników | od A6 do A4 |  |
| **Parametry techniczne** |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy od daty zakupu, on site |  |
| Wymiary | Max. 500x570x570 |  |
| Waga | Max 40 kg |  |
| Wyposażenie standardowe | Kabel zasilający, instrukcja, materiały eksploatacyjne pełnowymiarowe |  |
| Dodatkowe wyposażenie wymagane przy dostawie | Zestaw pełnowymiarowych tonerów |  |