ZAŁĄCZNIK NR **3** DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zmiana z dnia 25 października 2023 roku

**„ZAKUP POJAZDU ZAOPATRZENIOWEGO DO 3,5 TONY”**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAKUP POJAZDU ZAOPATRZENIOWEGO DO 3,5 TONY** | **Wypełnia Wykonawca** **( Parametry oferowane)** |
| **Dane Ogólne** | **Parametry wymagane** |  |
| Ilość miejsc | Min. 5  |  |
| Wymiary pojazdu | Długość pojazdu min. 4400 mm max. 5500 mm |  |
| Wysokość pojazdu min. 1800 mm max. 2000 mm |  |
| Szerokość pojazdu (bez lusterek) min. 1840 mm max. 1 920 mm |  |
| Średnica zawracania max .13.400 mm |  |
| Rozstaw osi min. 2750 mm |  |
| Długość przestrzeniładunkowej min.1760 mm, po zdemontowaniu tylnego/ tylnych rzędów siedzeń mierzona od ostatniego niezdemontowanego rzędu siedzeń  |  |
| szerokość użytkowa przestrzeni ładunkowej -min. 1200mm  |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”) |  |
| Ogumienie letnie i zimowe | 2 komplety na obręczach stalowych z fabrycznymi kołpakami – zgodnych z parametrami producenta samochodu (rok produkcji 2022/2023) Koło zapasowe pełnowymiarowe. |  |
| Fotele-Wymagana liczba miejsc min. 5(po demontażu tylnego/tylnych rzędów siedzeń-min.2) | Fotel kierowcy – z regulacją przesuwu tył-przód, góra-dół, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości i wyposażony w pasy bezpieczeństwa.Ilość miejsc dla pasażera obok kierowcy- min 1 W tylnym rzędzie siedzeń kanapa 3-miejscowa, zagłówki z regulacją wysokości, z 3- punktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, kanapa demontowalna w celu osiągnięcia przestrzeni łądunkowej o długości min. 1760 mm. **Zamawiający dopuści pojazd bez tylnego (trzeciego), demontowalnego rzędu siedzeń, przy zachowaniu minimalnej długości przestrzeni ładunkowej określonej przez Zamawiającego.** |  |
| Tapicerka foteli | Wyposażenie standardowe - materiał łatwozmywalny |  |
| Przeszklenie pojazdu | W przestrzeni pasażerskiej |  |
| Szyby w przestrzeni pasażerskiej  | Termoizolacyjne, przyciemniane  |  |
| Drzwi | - przeszklone drzwi boczne przesuwne po obu stronach auta- drzwi tylne otwierane 90 o i 180o lub klapa tylna otwierana min. 90 o |  |
| Rodzaj paliwa: | Benzyna lub Olej napędowy  |  |
| Zużycie paliwa | Cykl mieszany do 7.6 l/100km |  |
| Pojemność skokowa (cm3 ): | Dla silnika benzynowego min. 1490 cm3 do max. 2000 cm3 , dla silnika diesla min. 1900 cm3 do max. 2500 cm3 |  |
| Moc silnika (KM): | Dla silnika benzynowego min. 110 KM, dla silnika diesla Min. 140 KM |  |
| Skrzynia biegów |  Manualna lub automatyczna |  |
| Norma emisji spalin: | Min. EURO 6 |  |
| Hak holowniczy | Tak |  |
| Zabezpieczenia przed kradzieżą | Min. immobiliser i autoalarm uruchamiany z kluczyka /pilota |  |
| Poduszki powietrzne | Poduszki dla kierowcy I pasażera, Boczne poduszki powietrzne  |  |
| Układ kierowniczy | Układ kierownbiczy ze wspomaganiem ,kierownica z regulacją  |  |
| Systemy wpływające na bezpieczeństwo jazdy | Minimum:system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (np. ABS)ESP z asystentem hamowania elektroniczna stabilizacja toru ( np. ESC, ASR) wspomaganie ruszania pod górę  |  |
| Tempomat | Tak |  |
| Czujniki parkowania | Przód i tył |  |
| Centralny zamek sterowany z kluczyka oraz przyciskiem z pozycji kierowcy | Min. 2 kluczyki wyposażone w sterowniki centralnego zamka |  |
| Deska rozdzielcza | Wielofunkcyjna, ze schowkami  |  |
| Światła do jazdy dziennej | Typu led lub halogenowe |  |
| Światła przeciwmgielne | min. tylne |  |
| Trzecie światło stopu | Tak |  |
| Przestrzeń ładunkowa | Długość przestrzeni ładunkowej min.1760 mm, po zdemontowaniu tylnego/ tylnych rzędów siedzeń**/bez demontażu** mierzona od ostatniego niezdemontowanego rzędu siedzeń Przeszklona lub w przypadku braku przeszklenia wymagane wewnętrzne panele polipropylenowe ścian bocznych I drzwi tylnych/klapy tylnej |  |
| Lusterka boczne | Elektrycznie sterowane i podgrzewane po stronie kierowcy i pasażera |  |
| Lusterko wsteczne wewnętrzne | Tak |  |
| Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |  |
| Radio | Fabryczne radio cyfrowe z bluetooth i zestawem głośnomówiącym, kolorowy wyświetlacz min. 6’’ z obsługą Apple Car Play i Android Auto, sterowanie z kierownicy, minimum 6 głośników  |  |
| Komputer pokładowy | Tak |  |
| Gniazdo zasilania | Min. 2 szt - 12V +USB |  |
| Oświetlenie w podsufitce i przedziału ładunkowego | Tak  |  |
| Podsufitka | Tapicerowana minimum w przedziale pasażerskim |  |
| Ściany boczne przedziału pasażerskiego | z tworzywa lub z tworzywa z tkaniną |  |
| Dywaniki gumowe | Min. w części przedniej pojazdu  |  |
| Podłoga przestrzeni pasażerskiej | Wykładzina lub wykładzina łatwo zmywalna, w przestrzeni pasażerskiej |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Podnośnik, Klucz do kół, Apteczka, Gaśnica, Trójkąt ostrzegawczy, Odblaskowa kamizelka ostrzegawcza min.5 szt., CB radio, pas transportowy z napinaczem o długości min. 4 m, szerokości min. 25 mm, wytrzymałości min. 1 tona -4 sztuki |  |
| Gwarancja na silnik i podzespoły mechaniczne oraz pozostałe elementy auta (min. 150 tys km) | min. 24 miesiące od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia |  |
| Wraz z dostawą przedmiotu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć | Karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji |  |
| Do samochodu dołączona zostanie niezbędna dokumentacja | Książka serwisowa (możliwa elektroniczna) oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim do zarejestrowania i użytkowania samochodu, instrukcja obsługi |  |
| Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dodatkowe | Rok produkcji 2022/2023– samochód fabrycznie nowy |  |
| oklejenie auta w sposób wyznaczony przez zamawiającego z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia m.in. elementów graficznych |  |
| kolor nadwozia – biały ,srebrny lub szary  |  |
|  | Wymagane pełne tj. wypełnione zbiorniki płynów użytkowych, w tym min. zbiornik paliwa, zbiornik płynu AdBlue -jeżeli dotyczy,płyn do spryskiwaczy  |  |