**Załącznik nr 2**

**ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS PRZEGLĄDU SERWISOWEGO**

**WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU UMP PRZY UL. GRONOWEJ 22 AB, PRZY UL. LIBELTA 16/20**

1. Sprawdzenie szczelności instalacji węzła, odpowietrzenie po stronie sieciowej i instalacji w węźle cieplnym.
2. Sprawdzenie parametrów ciśnieniowych i temperaturowych pracy węzła.
3. Sprawdzenie i czyszczenie filtrów, filtroodmulników zgodnie z instrukcją eksploatacji i DTR urządzeń.
4. Sprawdzenie i korekta nastaw regulatorów w układzie automatycznej regulacji, a w szczególności zgodności temperatur w instalacji c.o. z wykresem regulacyjnym oraz wymaganej temperatury c.w.u.
5. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa.
6. Sprawdzenie stanu armatury odcinającej i regulacyjnej.
7. Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu wody w instalacji wewnętrznej.
8. Sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych przy każdej wizycie na węźle.
9. Kontrola ciśnień naczynia przeponowego.
10. Sprawdzenie poprawności działania pracy pomp.
11. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniu węzła.
12. Całodobowy monitoring