OR.271.8.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg wewnętrznych w gminie Doruchów. Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Doruchów i Przytocznica.

W ramach zadania planuje się wykonanie:

1. **budowy drogi wewnętrznej ul. Nowa w Doruchowie.**

Odcinek drogi o długości 150 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Stan techniczny drogi jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około 12,0 m.

W obszarze inwestycji występują również sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, które nie kolidują z projektowaną inwestycją.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jednojezdniowej, dwupasowej o szerokości jezdni 5,0 m

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,

- wykonanie zjazdów do posesji zabudowanych z kruszywa łamanego,

- ustawienie oznakowania pionowego.

1. **budowy drogi wewnętrznej dz. nr 241 w miejscowości Przytocznica.**

Odcinek drogi o długości 180 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Od początku trasu do km około 0+092 po stronie prawej znajduje się istniejące utwardzenie z betonowej kostki brukowej. Stan techniczny drogi jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około od 11,6 m do 7,8 m.

W obszarze inwestycji występują również sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna, które nie kolidują z projektowaną inwestycją.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,0 - 5,0 m

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego oraz bitumicznych,

- ustawienie krawężnika najazdowego oraz ścieku przykrawężnikowego,

- odmulenie istniejącego rowu,

- przełożenie istniejącej kostki brukowej (przy wejściu do Świetlicy Wiejskiej).

 **3) budowy drogi wewnętrznej dz. nr 257/15 w miejscowości Przytocznica.**

Odcinek drogi o długości 185 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Stan techniczny drogi jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około 5,60 m.

W obszarze inwestycji występują również sieci: energetyczna oraz telekomunikacyjna. Dwie sieci telekomunikacyjne kolidują z projektowaną jezdnią bitumiczną – usunięcie ww. kolizji wg. odrębnego opracowania.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 4,0 m

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego oraz bitumicznych.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania oraz wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji budowy dróg.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania zamawiający wskazuje wyższość zapisów projektu budowlanego nad pozostałymi dokumentami.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokumentację powykonawczą, zawierającą w szczególności:

* Rozliczenie końcowe budowy,
* Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego geodety o fakcie jej sporządzenia,
* Aprobaty i atesty na wbudowane materiały,
* Protokoły odbiorów technicznych.