**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Krusza Duchowna na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
| 1.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm  <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.  poz. 1 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 2-310104-05 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm  7,50\*3,07\*04 | m2 | 12,00 |  |  |
| **2** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 2.1 |  | Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.2 |  | Huśtawka równoważnia – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Latkowo na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
| 1.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm  <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.  poz. 1 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 2-310104-05 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm  7,50\*3,07\*04 | m2 | 12,00 |  |  |
| **2** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 2.1 |  | Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Balczewo na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
| 1.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm  <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.  poz. 1 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 2-310104-05 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm  7,50\*3,07\*04 | m2 | 12,00 |  |  |
| **2** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 2.1 |  | Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Batkowo na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
| 1.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm  <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.  poz. 1 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 2-310104-05 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm  7,50\*3,07\*04 | m2 | 12,00 |  |  |
| **2** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 2.1 |  | Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| 2.2 |  | Huśtawka równoważnia – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Gnojno na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | **\*** | **\*** | **\*** | **\*** |
| 1.1 | KNNR 1 0202-01 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm  <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.2 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyład.  poz. 1 | m3 | 12,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 2-310104-05 0104-06 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm  7,50\*3,07\*04 | m2 | 12,00 |  |  |
| **2** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 2.1 |  | Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania:**

**Doposażenie placu zabaw w m. Cieślin na terenie gminy Inowrocław**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy** | **Opis i wyliczenia** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **MONTAŻ URZĄDZEŃ** | **\*** | **\*** | **\*** | \* |
| 1.1 |  | Bujak sprężynowy - wraz z montażem | szt. | 1,00 |  |  |
| SUMA NETTO | | | | |  | |
| VAT 23% | | | | |  | |
| SUMA BRUTTO | | | | |  | |