SPECYFIKACJA

**Dane techniczne:**

Kolor oprawek: czarny   
Kolor wizjera:  
- przezroczysty o transmisji światła widzialnego 90%,  
- przyciemniany o transmisji światła widzialnego 15%,  
- żółty o transmisji światła widzialnego 85%.  
Materiał wizjera: poliwęglan  
Grubość wizjera: 2,4 mm  
Waga: 34 g  
Filtry: 100% UVA/UVB   
Normy:  
- ANSI Z87.1-2015,  
- MIL SPEC MIL-PRF-32432,  
- CE EN166,  
- US Federal OSHA.  
Producent: **ESS, USA**