OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie ogrodzenia:

* Wycinka drzew wraz z karczowaniem i wykonaniem nasadzeń zastępczych,
* Wytyczenie i montaż ogrodzenia panelowego z dodatkowym zabezpieczeniem z drutu ostrzowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia sygn. Szt. Gen. 1705/2023 ,
* Wykonanie bram wjazdowych i furtek, zgodnie z obowiązującą instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia sygn. Szt. Gen. 1705/2023,
* Rozbiórka istniejących nawierzchni i chodnika,
* Wykonanie nowych nawierzchni i chodnika,
* Montaż barier ochronnych i szlabanu,
* Rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
* Zasypanie wraz z zagęszczeniem ubytków powstałych po rozbiórce fundamentów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę wraz z odtworzeniem zieleni.

Wymiana nawierzchni istniejącego zjazdu, zgodnie z projektem, który zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy:

* Rozbiórka istniejącej konstrukcji zjazdu wraz z wywiezieniem gruzu z terenu budowy,
* Wykonanie koryta zjazdu wg nowej geometrii,
* Ustawienie obramowania projektowanego zjazdu,
* Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu,
* Wykonanie dowiązań do istniejącego chodnika.

Wykonanie nawierzchni projektowanego zjazdu, zgodnie z projektem, który zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisaniu umowy:

* Rozbiórka istniejącej konstrukcji chodnika wraz z wywiezieniem gruzu z terenu budowy,
* Wykonanie koryta zjazdu wg nowej geometrii,
* Ustawienie obramowania projektowanego zjazdu,
* Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu,
* Wykonanie dowiązań do istniejącego chodnika.

Wykonanie zasilania elektroenergetycznego:

* Ułożenie kabla YAKY 4x120 mm2 zasilającego RG od istniejącego ZK o dł. ok 45 m,
* Ułożenie kabla YKY 5x4 mm2 zasilającego szlaban o dł. ok 20 m,
* Ułożenie kabla YKY 5x4 mm2 zasilającego furtkę o dł. ok 40 m.

W ramach zadania niezbędne będzie zajęcie pasa drogowego. Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia w Miejskim Zarządzie Dróg we Włocławku oraz uiści opłaty.

Wykonawca dostarczy oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu ogrodzenia kompleksu zgodnie z obowiązującą instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia sygn. Szt. Gen. 1705/2023.