WIATA ŚMIETNIKOWA - wymagania systemowe

1. Wiata śmietnikowa o wymiarach 4350 mm x4350 mm, wysokość w kalenicy 2200 mm obsługująca 7 śmietników o pojemności 1100 l.

2. Dolne elementy osłonowe

Zamawiający wymaga, aby dolne elementy osłonowe (do wysokości 1200 mm) były wykonane z trzech kasetonowych blaszanych paneli optycznych o szerokości 400 mm każdy. Dla zachowania należytej estetyki wymaga się by panele były przetłoczone elementem kwadratowym co 50 -70 mm.

3. Górne elementy osłonowe

Zamawiający wymaga, aby górne elementy osłonowe (o wysokości 800 mm) były wykonane z dwóch kasetonowych blaszanych ażurowych paneli optycznych (blacha perforowana) o szerokości 400 mm każdy.

5. Drzwi

Drzwi ocynkowane, spawane z powielonym elementem wypełnienia jak w punkcie 3, wyposażone w zamek zapadkowy oraz pochwyt systemowy i klamkę od wewnątrz oraz samozamykacz hydrauliczny do drzwi. Drzwi montowane na zawiasach trzpieniowych (potrójnych) uniemożliwiających demontaż skrzydła i jego kradzież.

6. Zadaszenie

- dach łukowy lub dwuspadowy o kącie nachylenia 5-12 stopni

- zmawiający wymaga, aby pokrycie połaci dachowych wykonać z wzmocnionej blachy na rąbek stojący w ustalonym kolorze RAL lub poliwęglanu komorowego.

- elementy uzupełnienia dachu: po obu stronach zadaszenia rynna aluminiowa o gabarytach min 90-140.

6. Elementy uzupełniające

- Każdą wiatę należy wyposażyć w osłonę frontu i tyłu zadaszenia z wygrawerowanym logiem o treści wskazanej przez zmawiającego.

- 123 szt. dodatkowych breloków elektronicznych

- Odbojnik metalowy pojemnika 1100L - 1200 mm

7. Inne

Przygotowanie i wykonanie podłoża pod posadowienie wiaty w zakresie Zamawiającego. Podłoże wykonane będzie z kostki brukowej ułożonej na podbudowie z piasku z wzmocnieniami podłoża w każdym rogu.

8. Termin dostawy i montażu: do 30 dni od dnia podpisania Umowy