**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : VII Liceum Ogólnokształcące - Strzelnica w powiecie 2024” – prace remontowe

ADRES INWESTYCJI : ul. Radosna 17, 59-220 Legnica

INWESTOR : GMINA LEGNICA

ADRES INWESTORA : Plac Słowiański 8

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 02.08.2024 r.

Data opracowania 02.08.2024r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR-W 4-01  1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 | m2  m2 | 176,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,000 |
| 2 | NNRN KB 202  1134-01 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" –  powierzchnie poziome | m2  m2 | 176,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,000 |
| 3 | KNR-W 2-02  0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2  m2 | 176,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,000 |
| 4 | NNRN  KB 202  1134 - 01 | Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" –  powierzchnie poziome | m2  m2 | 176,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,000 |
| 5 | KNR-W- 2  1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania | m2  m2 | 176,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 176,000 |
| 6 | KNR 4  010209 - 03 | Przebicie otworów o pow. 0,05 m2 w elementach z betonu grubości 20 cm | m2  m2 | 2,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,500 |
| 7 | TZKNBK XII  0418-102 | Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek | m2  m2 | 30,420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,420 |
| 8 | KNR-W 4  1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2  m2 | 89,916 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 89,916 |
| 9 | KNR-W 4  1215-06  analogia | Utrzymanie czystości | m2  m2 | 188,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 188,000 |
| 10 | KNR-W 4  0109-07  analogia | Utylizacja boazerii | kpl  kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 11 | NNRNKB  202 1134 | Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT”  - powierzchnie poziome |  | 66,153 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66,153 |
| 12 | KNR 0-12  1118-04 | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm | m2  m2 | 66,153 |  |
|  |  | 11,75 x 5,63 |  | RAZEM | 66,153 |
| 13 | KNR 0-12  1119-01 analogia | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm  Brak cokolików na ścianie z ekranem | m  m | 29,130 |  |
|  |  | 11,75\*2+5,63 |  | RAZEM | 29,130 |
| 14 | KNR 2-02  1020-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2,0 m2 dwukrotnie malowane na budowie | m2  m2 | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 15 | KNR 4-01  0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt.  szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 16 | KNR 4-01  0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wew-  nętrznych z cegieł | szt.  szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 17 | KNR 2-02  1016-05 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. | szt.  szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 18 | KNR 2-02  1020-09 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe dwukrotnie malowane na budowie | m2  m2 | 2,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,500 |
| 19 | KNR 0-14 2010-07 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po­kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 10174  TYLKO ŚCIANA POD EKRAN | m2 | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 20 | KNR 0-14 2011-08 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta­lowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01  35 | m2  m2 | 35,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,000 |
| 21 | KNR-W 4-03  0609-01  analogia | Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa ledowa, wy­miana kabli i gniazd  NIE MA SUFITU PODWIESZANEGO  8 | kpl.  kpl. | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,000 |
| 22 | KNNR 5  0205  0100 | Przewody kabelkowe układane P.T. w gotowych bruzdach.  Ilość do uzgodnienia z realizatorem strzelnicy wirtualnej | m  m |  |  |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43443 Użytkownik: