ZP-271.48.2022 Załącznik Nr 12 do SWZ

**Opis wyposażenia technologicznego kuchni, zmywalni i pomieszczenia obsługi kuchni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Wymagania zamawiającego** | **Ilość** |
| 1. | Trzon kuchenny 4 palnikowy | Szerokość: 800 mm  Głębokość: 700 mm  Wysokość: 850 mm  Ilość palników: 4 szt.  Zasilanie palników: gazowe  Materiał: stal nierdzewna  Moc całkowita: min. 20 kW  Żeliwne ruszty  Regulowane nóżki w zakresie -5/+25 mm  Półka dolna | 1 |
| 2 | Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem | Wentylator wyciągowy  Regulator obrotów wentylatora  Rynienka ociekowa z zaworem spustowym  Filtry  Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna  Labiryntowe łapacze tłuszczu | 1 |
| 3 | Basen do mycia naczyń kuchennych | Długość: 1200 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ilość komór: 2 szt.  Głębokość komory: 300 mm  Materiał: stal nierdzewna | 1 |
| 4 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | Szerokość: 600 mm  Regulowane nóżki  Materiał: Stal nierdzewna  Liczba półek: 2 szt. | 2 |
| 5 | Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej | Długość: 1000 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Materiał: stal nierdzewna  Ilość komór: 2 | 2 |
| 6 | Umywalka ceramiczna | Szerokość: 60 cm | 2 |
| 7 | Szafa przelotowa na naczynia czyste – stal nierdzewna | Materiał: stal nierdzewna  Głębokość: 500 mm  Szerokość: 800 mm  Wysokość: 1800 mm  Drzwi suwane  Liczba półek: 3, w tym min. 2 z regulacją wysokości | 1 |
| 8 | Zmywarka | Funkcja wyparzania  Kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztuće  Pojemność: min. 12 kompletów talerzy | 1 |
| 9 | Zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej | Lokalizacja komór: z prawej strony  Ilość komór:2  Powierzchnia ociekowa: tak  Rodzaj powierzchni ociekowej: tłoczona ze spadkiem  Materiał: stal nierdzewna  Długość: 1500 mm  Szerokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm | 1 |
| 10 | Chłodziarka | 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza  i mroźnicza  Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej  Samodomykające drzwi  Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej  Min. 3 półki na komorę  Pojemność całkowita: min. 800 l | 1 |
| 11 | Regał z półkami | Szerokość: 1000 mm  Wysokość: 1800 mm  Głębokość: 500 mm  Ilość powierzchni składowych: 4  Materiał: stal nierdzewna  Nogi regulowane [Ø](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 30 mm  Regulacja wysokości półek regałowych  Zgodność z europejskimi normami żywnościowymi  Nośność jednej półki: min. 70 kg | 2 |
| 12 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem | Szerokość: 700 mm  Głębokość: 600 mm  Wysokość: 850 mm  Ilość komór: 1  Zlew po prawej stronie  Półka dolna | 1 |
| 13 | Szafka ubraniowa  BHP | Wysokość: 1800 mm  Szerokość: 400 mm  Głębokość: 490 mm  Materiał: blacha grubości 0,6-1mm  Kolor: RAL 7035 | 4 |