ZP-271.48.2022 Załącznik Nr 12 do SWZ

**Opis wyposażenia technologicznego kuchni, zmywalni i pomieszczenia obsługi kuchni**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Wymagania zamawiającego** | **Ilość** |
| 1. | Trzon kuchenny 4 palnikowy | Szerokość: 800 mmGłębokość: 700 mmWysokość: 850 mmIlość palników: 4 szt.Zasilanie palników: gazoweMateriał: stal nierdzewnaMoc całkowita: min. 20 kWŻeliwne rusztyRegulowane nóżki w zakresie -5/+25 mmPółka dolna | 1 |
| 2 | Okap przyścienny z filtrami i oświetleniem | Wentylator wyciągowyRegulator obrotów wentylatoraRynienka ociekowa z zaworem spustowymFiltryMateriał: stal nierdzewna kwasoodpornaLabiryntowe łapacze tłuszczu | 1 |
| 3 | Basen do mycia naczyń kuchennych | Długość: 1200 mmSzerokość: 600 mmWysokość: 850 mmIlość komór: 2 szt. Głębokość komory: 300 mmMateriał: stal nierdzewna | 1 |
| 4 | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | Szerokość: 600 mmRegulowane nóżkiMateriał: Stal nierdzewnaLiczba półek: 2 szt.  | 2 |
| 5 | Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej | Długość: 1000 mmSzerokość: 600 mmWysokość: 850 mmMateriał: stal nierdzewnaIlość komór: 2 | 2 |
| 6 | Umywalka ceramiczna | Szerokość: 60 cm | 2 |
| 7 | Szafa przelotowa na naczynia czyste – stal nierdzewna | Materiał: stal nierdzewnaGłębokość: 500 mmSzerokość: 800 mmWysokość: 1800 mmDrzwi suwaneLiczba półek: 3, w tym min. 2 z regulacją wysokości | 1 |
| 8 | Zmywarka | Funkcja wyparzaniaKosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućePojemność: min. 12 kompletów talerzy | 1 |
| 9 | Zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej | Lokalizacja komór: z prawej stronyIlość komór:2Powierzchnia ociekowa: takRodzaj powierzchni ociekowej: tłoczona ze spadkiemMateriał: stal nierdzewnaDługość: 1500 mmSzerokość: 600 mmWysokość: 850 mm | 1 |
| 10 | Chłodziarka | 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźniczaRegulowane nóżki ze stali nierdzewnejSamodomykające drzwiObudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnejMin. 3 półki na komoręPojemność całkowita: min. 800 l | 1 |
| 11 | Regał z półkami | Szerokość: 1000 mmWysokość: 1800 mmGłębokość: 500 mmIlość powierzchni składowych: 4Materiał: stal nierdzewnaNogi regulowane [Ø](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98) 30 mmRegulacja wysokości półek regałowychZgodność z europejskimi normami żywnościowymiNośność jednej półki: min. 70 kg | 2 |
| 12 | Zlew jednokomorowy z ociekaczem | Szerokość: 700 mmGłębokość: 600 mmWysokość: 850 mmIlość komór: 1Zlew po prawej stroniePółka dolna | 1 |
| 13 | Szafka ubraniowaBHP | Wysokość: 1800 mmSzerokość: 400 mmGłębokość: 490 mmMateriał: blacha grubości 0,6-1mmKolor: RAL 7035 | 4 |