Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU

**SPECJALNEGO LEKKIEGO OPERACYJNEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I** | **WARUNKI OGÓLNE** |  |
|  | Pojazd fabrycznie nowy z maksymalnym przebiegiem 10 km – rok produkcji 2023, dopuszcza się rok produkcji podwozia pojazdu 2022. | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594).Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późniejszymi zmianami).W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE.  |  |
| **II** | **KABINA POJAZDU** |  |
|  | Nadwozie typu sedan koloru czerwonego, białego lub srebrnego. |  |
|  | Kabina pojedyncza ilość miejsc min. 5. |  |
|  | Ilość drzwi – 4. |  |
|  | Podłoga pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości oraz dywaniki gumowe z przodu i tyłu. |  |
|  | Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Tapicerka w kolorze ciemnym. |  |
|  | Minimum 7 poduszek powietrznych. |  |
|  | Zabezpieczenie antykradzieżowe. |  |
|  | Gniazdo elektryczne 12V i port USB. |  |
|  | Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania. |  |
|  | Pojazd wyposażony w radioodtwarzacz z 7” wyświetlaczem z gniazdem USB i podłączeniem do sytemu Bluetooth, Apple CarPlay oraz Android Auto. |  |
|  | Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie. |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby min. w drzwiach przednich. |  |
|  | Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej. |  |
|  | Tylne czujniki parkowania i kamerę cofania. |  |
|  | Przednie czujniki parkowania. |  |
|  | Pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną (dwustrefowa). |  |
|  | Pojazd wyposażony w centralny zamek. |  |
|  | Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia w min. jednej płaszczyźnie. |  |
|  | Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układy: System kontroli trakcji, System stabilizacji toru jazdy, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, System monitorowania ciśnienia w oponach. |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny w układzie rozłącznym Motorola DM4601E. Panel przedni radiotelefonu należy zamontować na desce rozdzielczej przed drążkiem zmiany biegów, natomiast część nadawczo-odbiorczą pod fotelem pasażera. Antena do radiotelefonu montowana na magnesie na klapie bagażnika w sposób nie naruszający uszczelnienia bagażnika i elementów lakierowanych. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnały świetlne i dźwiękowe, wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego (1 sygnał świetlny niebieski wykonane w technologii LED montowany na magnesie na dachu pojazdu z możliwością podłączenia go do portu USB lub gniazda 12V wewnątrz pojazdu, dodatkowe 2 sygnały niebieskie wykonane w technologii LED z przodu pojazdu montowane w atrapie chłodnicy lub w zderzaku. Montaż panelu włączania/wyłączania sygnałów świetlnych i dźwiękowy oraz modulatora uzgodnić z Zamawiającym. |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |
|  | Silnik benzynowy o minimalnej pojemności - 1400 cm3 i minimalnej mocy – 125 KM. |  |
|  | Norma emisji spalin – min. Euro 6. |  |
|  | Napęd 4x2. |  |
|  | Skrzynia biegów min.6-cio biegowa manualna. |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu – 1435 mm. Maksymalna długość – 4630 mm. |  |
|  | Pojazd wyposażony w 5 szt. kamizelek odblaskowych (atestowanych). |  |
|  | Koła z felgami ze stopu aluminium min. 17” z oponami letnimi 225/45R17 i zestawem naprawczym do opon. |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowy komplet kół z felgami ze stopu aluminium min. 17” z oponami zimowymi 225/45R17. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
|  | Wyposażyć i zamocować gaśnicę proszkową min. 1 kg. |  |
|  | Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą być zachowane w temp. od -25 ºC do 35 ºC. |  |
| **III** | **SERWIS**  |  |
|  | Gwarancja na pojazd minimum 3 lata lub 100 000 kilometrów od momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.  |  |
| **IV** | **SZKOLENIE** |  |
| 1. | Szkolenie z zakresu obsługi pojazdu dla min. 3 osób w siedzibie wykonawcy. |  |