[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont lokalu mieszkalnego - Katowice, ul. Emerytalna 17B/28
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=Katowice, ul. Emerytalna 17B/28
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
ai=ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=Edward Buława	budowlana	Jerzy Wysocki	instalacje elektryczne	Michał Bień	instalacje sanitarne
dt=19.05.2021	0
pcn=1 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 551]
ty=M
na=Benzyny silnikowe	0
id=1020099	2
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.23
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniaczy	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.62

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 575]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.41

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1322430	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322430

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=Ościeżnice drzwiowe stalowe	0
id=1322430	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322430

[RMS ZEST 564]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.37

[RMS ZEST 565]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.23

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1336401	2
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.51

[RMS ZEST 530]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów okiennych klamki okienne	0
id=1347999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	1347050

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji	0
id=1350306	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 572]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.14

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.15

[RMS ZEST 461]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1510100	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Emalia ftalowa ogólnego stosowania Emolak - biała	0
id=1511021	2
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.87
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	0
id=1511101	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13

[RMS ZEST 574]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.94

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Szpachlówka do drewna - biała	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.81

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.71

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	0
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.54

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Zapr.klej.sucha odkształcalna ATLAS PLUS	0
id=1554221	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.92

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Wykładzina podłogowa PVC o grubości 2,0 mm	0
id=1563023	2
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563099

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.73
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.97

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.16

[RMS ZEST 568]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 570]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony'''''	0
id=1601802	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.37

[RMS ZEST 620]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 488]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'''	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 567]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 579]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 585]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 489]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'''	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 569]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane'	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 580]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.13

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Gips budowlany zwykły	0
id=1740101	2
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.29

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	0
id=1800102	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 619]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.4

[RMS ZEST 584]
ty=M
na=Cegła kratówka K-1,25x12x6,5cm,kl.15	0
id=1801004	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.09

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	0
id=2300411	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji'	0
id=2300411	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Papa asf.na tekt.wierzch.krycia W/400 szar	0
id=2301022	1
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.89

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302300	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biała-szar	0
id=2380610	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.86

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-15	0
id=2380809	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 566]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-15''	0
id=2380809	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.07

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	0
id=2520611	1
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.58

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.85

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Progi z drewna dębowego lub jesionowego	0
id=2631702	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,kl.III	0
id=2640703	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	0
id=2662110	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.79

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.74

[RMS ZEST 525]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=naświetla fabrycznie wykończone	0
id=2750499	1
jm=m2	050
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.54

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 434]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=3.93

[RMS ZEST 472]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 473]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 476]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 477]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 479]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 481]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 482]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t'''''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 563]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t''''''''''''''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 531]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 113]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 573]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.8

[RMS ZEST 576]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 587]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 279]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.73

[RMS ZEST 406]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 419]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 420]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 478]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 527]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.46

[RMS ZEST 562]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 268]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 648]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	0
id=39561	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 291]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=1.46

[RMS ZEST 577]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=2.6

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.39

[RMS ZEST 491]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 571]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.68

[RMS ZEST 588]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa spal.	0
id=43251	1
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.95

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.2

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 662]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 25-32 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 606]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 659]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 660]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 633]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12

[RMS ZEST 652]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.06

[RMS ZEST 653]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.85

[RMS ZEST 654]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 15 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.52

[RMS ZEST 604]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 621]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.11

[RMS ZEST 623]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.35

[RMS ZEST 609]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.38

[RMS ZEST 612]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.73

[RMS ZEST 632]
ty=M
na=kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 637]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm'	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 639]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 607]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 622]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.55

[RMS ZEST 628]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.23

[RMS ZEST 626]
ty=M
na=Rura PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm	0
id=5632309	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.25

[RMS ZEST 627]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.26

[RMS ZEST 610]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.5

[RMS ZEST 613]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.82

[RMS ZEST 629]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	0
id=5651699	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.5

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.02

[RMS ZEST 638]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe kątowe o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 636]
ty=M
na=przyłącze elastyczne w oplocie stalowym o śr. nominalnej 1/2" x 3/4"	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 642]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.15 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm	0
id=5720001	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 651]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1620121381
cw=0	PLN	13.9
kz=4	-1		1	
il=0.02
pr=LEC	13.9	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Drzwiczki stal.do zaworów o wym.200x250mm	0
id=5762800	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 561]
ty=M
na=Parapet wewnętrzny PCV biały	0
id=6089999	2
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.92

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 643]
ty=M
na=zlewozmywaki żeliwne emaliowane	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane L 1300 mm	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 661]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 634]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 608]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1620121323
cw=0	PLN	3.05
kz=4	-1		1	
il=1
pr=MAG	3.05	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 624]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1620121343
cw=0	PLN	2.01
kz=4	-1		1	
il=5.2
pr=MAG	2.01	0	0	
wcn=0	0

[RMS ZEST 611]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8.29

[RMS ZEST 614]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.15

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 15 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.29

[RMS ZEST 615]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.11

[RMS ZEST 618]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=60.6

[RMS ZEST 617]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.61

[RMS ZEST 616]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.08

[RMS ZEST 630]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.1

[RMS ZEST 605]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.05

[RMS ZEST 603]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=tablice licznikowe	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 602]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 598]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 594]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 595]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 600]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 599]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 601]
ty=M
na=gniazda podtynkowe	0
id=7530399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7530399

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=przewody kabelkowe''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 590]
ty=M
na=przewody kabelkowe'	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 591]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 596]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=262.28

[RMS ZEST 208]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 210]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 212]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 213]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=8.88

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=5.8

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=robocizna'''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 218]
ty=R
na=robocizna''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=4.59

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=robocizna'''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=18.12

[RMS ZEST 220]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=7.79

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=17.52

[RMS ZEST 223]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=12.2

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.99

[RMS ZEST 225]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=116.85

[RMS ZEST 226]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=10.5

[RMS ZEST 228]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 229]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 230]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=4.47

[RMS ZEST 231]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 233]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 234]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 235]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 236]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 237]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 242]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 243]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 244]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 245]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 246]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 247]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=robocizna'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 537]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=4.96

[RMS ZEST 538]
ty=R
na=robocizna''''''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 663]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 625]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=cementowa zaprawa naprawcza	0
id=AT23002	3
jm=kg	033
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.51
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=kontrola kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 536]
ty=S
na=odkurzacz	0
id=	3
jm=m-g	148
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
il=5.51

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=nawiewnik ciśnieniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 656]
ty=M
na=środki czyszczące'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620121271
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 253]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane - lokal mieszkalny
wa=0
kn=0	0	0
id=480
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=3170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310(wejściowe, drewniane, wzmocnione, z klamkamii szyldami, dwoma zamkami, wizjerem, numerkiem, szer. 80 cm, płaskie bez dodatkowych ozdób, ościeżnica drewniana, standard. Kolor dostosować do standardu klatki schodowej)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.64	1	0,80*2,05						

[RMS 207]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 525]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 546]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 562]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-05	3	0702-05		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (drzwi wewnętrzne, częściowo przeszklone, z zamkami, klamkami, łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2, ościeżnice stalowe standard)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.15	1	0,80*2,05*2+0,70*2,05*2						
wo=1.44	1	1,20*0,60*2						

[RMS 207]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0
il=20.95

[RMS 468]
nz=0.625	0	0.625
np=1
wa=0
wb=0
il=4.74

[RMS 523]
nz=0.625	0	0.625
np=1
wa=0
wb=0
il=4.74

[RMS 253]
nz=7.5	0	7.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 563]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 527]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[POZYCJA]
id=3141
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3*2+1						

[RMS 207]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.49

[POZYCJA]
id=3692
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0903-02	4-01	0903-02		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=3153
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0919-08	4-01	0919-08		1
mpn=1211
na=Wymiana oliwek - klamek okiennych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 207]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 253]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2972
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1019-08	202	1019-08		1
na=(z.II) Wymiana naświetla otwierane szklone pojedynczo, fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	0,90*0,60						

[RMS 207]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.39

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 473]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 406]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

-[POZYCJA]
id=1886
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1011-02	4-01	1011-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_1886
ob=1.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1.52	1	0,58*0,77*1,70*2						

-[RMS 207]
nz=13.01	0	13.01
np=1
wa=0
wb=0
il=19.78

-[POZYCJA]
id=3354
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0101-02	7-28	0101-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka fundamentów betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_3354
ob=0.19
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	0,85*0,75*0,15*2						

-[RMS 207]
nz=13.92	0	13.92
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=1327
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-03	4-01	0426-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.82	1	0,60*(0.70+1,20)+1,20*0,70*2						

[RMS 207]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[POZYCJA]
id=3697
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0353-03	4-01	0353-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 207]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[POZYCJA]
id=3700
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.12	1	0,60*2*2,60						

[RMS 207]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=2.96

[POZYCJA]
id=3173
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,20						

[RMS 207]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[POZYCJA]
id=4029
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.08	1	0.80*(1,10+1,50)						

[RMS 207]
nz=2.6	0	2.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.41

[RMS 584]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=101.09

[RMS 579]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 580]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 50]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 131]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 410]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=2006
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0807-04	4-01	0807-04		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.89

[POZYCJA]
id=3520
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		1
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=49.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.46	1	3,20*1,17+1,34*2,03						
wo=7.17	1	3,20*2,24						
wo=3.44	1	1,93*1,78						
wo=18.48	1	5,50*3,36						
wo=13.77	1	4,37*3,15						

[RMS 214]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[POZYCJA]
id=951
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
na=Rozebranie podłóg ślepych - płyty pilśniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=32.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18.48	1	5,5*3,36						
wo=13.77	1	4,37*3,15						

[RMS 215]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[POZYCJA]
id=1981
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-05	4-01	0411-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.06	1	(5,5*3,36+4,37*3,15)*25%						

[RMS 207]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=9.03

[RMS 416]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 564]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.37

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1986
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
na=Ślepa podłoga z płyt OSB3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=32.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.25	1	32,25						

[RMS 207]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=8.06

[RMS 475]
nz=0.0244	0	0.02444
np=1
wa=0
wb=0
il=0.79

[RMS 565]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 476]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 268]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=1264
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 566]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 69]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 472]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 471]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1265
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-03	2-02	1102-03		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.0716	0	0.0716
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 77]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 477]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=1266
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 480]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 479]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 478]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1087
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 73]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.04

[RMS 44]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.13

[RMS 71]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 421]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 481]
nz=0.0112	0	0.0112
np=0
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 419]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-03	2	1209-03		1
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.44	1	1,93*1,78						

[RMS 207]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.58

[RMS 42]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.32

[RMS 281]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 482]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=1269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-05	2	1209-05		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.72	1	(1,93+1,78)*2-0,70						

[RMS 207]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 80]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.85

[RMS 42]
nz=0.684	0	0.684
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3177
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0101-07	W-01	0101-07		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=45.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.88	1	45,88						

[RMS 207]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.29

[RMS 536]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.51

[POZYCJA]
id=3175
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	0,80*0,70*2						

[RMS 207]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 77]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 532]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 420]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=961
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-07	AT-23	0101-07		1
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=45.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.46	1	3,20*1,17+1,34*2,03						
wo=7.17	1	3,20*2,24						
wo=18.48	1	5,50*3,36						
wo=13.77	1	4,37*3,15						

[RMS 218]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 252]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=94.51

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (rulonowa wykładzina podłogowa z PCW gr. 2,0 mm, min. warstwa ścieralna 0,3 mm, kl. ścieralności T, wgniecenia resztkowe max 0,2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=45.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45.88	1	45,88						

[RMS 219]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=18.12

[RMS 544]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=50.01

[RMS 40]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=18.54

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=1033
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=53.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	(3,20+1,17)*2+(1,34+2,03)*2-0,80*2-0,70*2						
wo=10.18	1	(3,20+2,24)*2-0,70						
wo=16.12	1	(5,50+3,36)*2-0,80*2						
wo=14.24	1	(4,37+3,15)*2-0,80						

[RMS 220]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=7.79

[RMS 48]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=56.73

[RMS 39]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 279]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1270
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
na=Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1182
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 207]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1183
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 207]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 283]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 567]
nz=0.0021	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 568]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 221]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 391]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0601-02	3	0601-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5,60						

[RMS 207]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-01	3	0602-01		0
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=13.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.69	1	152,09*9%						

[RMS 222]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=17.52

[RMS 488]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 569]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 570]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 571]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0602-02	3	0602-02		1
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, biegach schodów, płytach wiórowo-cementowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.92	1	49,32*12%						

[RMS 223]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2

[RMS 428]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 489]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 427]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 491]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=669
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.6	1	2,60						

[RMS 224]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 429]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 287]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=203.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.13	1	(3,20+1,17)*2*2,60+2,03*2*2,60-0,80*2,05*2-0,70*2,05*2						
wo=26.85	1	(3,20+2,24)*2*2,60-0,70*2,05						
wo=17.86	1	(1,93+1,78)*2*2,60-0,70*2,05						
wo=42.79	1	(5,50+3,36)*2*2,60-0,80*2,05*2						
wo=37.46	1	(4,37+3,15)*2*2,60-0,80*2,05						
scn=152.09	1						
wo=6.46	1	3,20*1,17+1,34*2,03						
wo=7.17	1	3,20*2,24						
wo=3.44	1	1,93*1,78						
wo=18.48	1	5,50*3,36						
wo=13.77	1	4,37*3,15						
scn=49.32	1						
wo=2.52	1	1,60*2,60-0,80*2,05						
scn=2.52	1						

[RMS 225]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=116.85

[RMS 58]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 50]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 62]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 572]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=59.14

[RMS 33]
nz=0.3636	0	0.36364
np=1
wa=0
wb=0
il=74.15

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=3856
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1211-02	4-01	1211-02		1
mpn=1211
na=Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.85	1	1,60*1,58*3+0,80*1,58						
wo=1.93	1	0.82*2.35						

[RMS 207]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 573]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.64

[RMS 551]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3861
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.85	1	1,60*1,58*3+0,80*1,58						
wo=1.93	1	0.82*2.35						

[RMS 207]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.68

[RMS 552]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 573]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 553]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 574]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 575]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4028
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-02	4-01	0321-02		1
na=Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5.75
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.75	1	1,65*3+0,80						

[RMS 207]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 53]
nz=0.0086	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 50]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 576]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 561]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=5.92

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 131]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 410]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[POZYCJA]
id=2787
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=9.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.4	1	9,40						

[RMS 207]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 461]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 35]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 13]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 573]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 253]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3525
pd=		Kalkulacja własna 		Kalkulacja własna 		0
na=Montaż nawiewników ciśnieniowych i uszczelnienie pomiędzy ościeżem a skrzydłem.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 227]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 548]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=3178
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=8.85	1	1,60*1,58*3+0,80*1,58						

[RMS 537]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 253]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=5.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,20						

[RMS 230]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=4.47

[RMS 577]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,20						

[RMS 291]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[POZYCJA]
id=91
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=5.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,20						

[RMS 6]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

-[POZYCJA]
id=380
pd=						0
na=Kontrola kominiarska powykonawcza - kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=_380
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
stn=-1	0

-[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

-[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=4030
nu=2
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=4031
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 207]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=7.58

[POZYCJA]
id=4032
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02	4-03	1003-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 207]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[POZYCJA]
id=4033
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[RMS 207]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8

[RMS 585]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 586]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 50]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 587]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 410]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 588]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[POZYCJA]
id=4034
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=5.63

[RMS 589]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4035
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe  YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=6.34

[RMS 590]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4036
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-02	5-08	0210-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkoweYdY  3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.0737	0	0.0737
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 591]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4037
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablic licznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 592]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4038
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy mieszkaniowej bezpiecznikowej  S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 593]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4039
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 207]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 594]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4040
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - bieg. , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4041
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 595]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4042
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.19

[RMS 596]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4043
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=5.99

[RMS 597]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4044
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 598]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4045
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.79

[RMS 599]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4046
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 600]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4047
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd TV końcowych puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 601]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 253]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4048
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 602]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 253]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4049
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 603]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4050
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 207]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=4051
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 207]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=4052
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 207]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=4053
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=4054
pd=		kalk.własna		  kalk.własna		0
na=Plombowanie licznika energii               elektrycznej
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=4055
nu=3
wn=	

[ELEMENT 2]
na=rob.przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=4056
nu=3.1
wn=	

[POZYCJA]
id=4057
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 604]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 605]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 253]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4058
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 606]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4059
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 606]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4060
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[POZYCJA]
id=4061
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-08	4-02	0233-08		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 253]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 607]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4063
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	2+0,8+1,5+1,5						

[RMS 207]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[POZYCJA]
id=4064
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-01	4-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5,8						

[RMS 207]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=4065
nu=3.2
wn=	

[POZYCJA]
id=4066
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w bruzdach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5,8						

[RMS 207]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[RMS 609]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.38

[RMS 610]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 611]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.29

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4067
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=4.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	4.3						

[RMS 207]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.23

[RMS 612]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[RMS 613]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.82

[RMS 614]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=6.15

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4068
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=10.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.1	1	5,8+4,3						

[RMS 207]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.57

[RMS 615]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.11

[RMS 616]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 617]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 618]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60.6

[RMS 253]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4069
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5,8						

[RMS 207]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=2.78

[RMS 619]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 53]
nz=0.0003	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0002	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 620]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 587]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 131]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 410]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=4070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 207]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 621]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 622]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[RMS 623]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4071
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (odpływ z pralki) - łazienka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 625]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 626]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=1.25

[RMS 627]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 628]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 629]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 630]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 253]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 207]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 632]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-02	4	0115-02		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 207]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 633]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 634]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach wciskowych (z pralki)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 622]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 207]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 622]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4076
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe kątowe do instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 207]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.83

[RMS 635]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 636]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 637]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 253]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (do pralki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 638]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 639]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4078
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy L - 1300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.11

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 641]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4079
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-05	2-15	0137-05		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 642]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4080
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 643]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=4081
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		0
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 644]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4082
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 645]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 646]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 647]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 648]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=4084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=10.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.1	1	5.8+4.3						

[RMS 207]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 649]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 650]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 651]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 652]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=GAZ
wa=0
kn=0	0	0
id=4085
nu=3.3
wn=	

[POZYCJA]
id=4086
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 207]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=4087
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0311-01	4-02	0311-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2						

[RMS 207]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=4088
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-03	2-15	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach zaciskowym o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=3.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	3,7						

[RMS 207]
nz=0.567	0	0.567
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 653]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 654]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 655]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.29

[RMS 253]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 279]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=4089
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym - czyszczenie, mycie i konserwacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.975	0	1.95*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 253]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 656]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=4090
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 207]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 657]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4091
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 207]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 658]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 659]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 661]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 253]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4092
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 207]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 253]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4093
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
na=opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 663]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 279]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[SUMA KONTROLNA]
243932f47f bec20a58c67894d816ec1